{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":11,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","2AMXM-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","2AMXM40M3V1B","2AMXM40M4V1B","2AMXM40M2V1B","2AMXM50M2V1B","2AMXM50M4V1B","2AMXM50M3V1B"]
["Вентилатор","Скорост на въздушния поток","Охлаждане","Свръх ниска","м³/мин","","","30","34"]
["","","Отопление","Свръх ниска","м³/мин","","","32","34"]
["Звукова мощност","Отопление","","","дБА","","62","","","62"]
["","Охлаждане","","","дБА","","60","","","60"]
["Вентилатор","Скорост на въздушния поток","Охлаждане","Свръх ниска","cfm","","","1059","1200"]
["","","Отопление","Свръх ниска","cfm","","","1130","1200"]
["Размери","Тяло","","Височина","мм","550","550","550","550","550","550"]
["","","","Широчина","мм","765","765","765","765","765","765"]
["","","","Дълбочина","мм","285","285","285","285","285","285"]
["Тегло","Тяло","","","кг","36","36","36","41","41","41"]
["Електромотор на вентилатор","Скорост","Охлаждане","Свръх ниска","RPM","500","500","760","890","500","500"]
["","","Отопление","Свръх ниска","RPM","320","320","820","890","500","500"]
["Компресор","Тип","","","","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор"]
["Работен диапазон","Охлаждане","околна температура","Мин.","°CDB","","46.0","-10","-10","46.0"]
["","","","Макс.","°CDB","","-10","46","46","-10"]
["","Отопление","околна температура","Мин.","°C с влажен термометър","","-15","-15","-15","-15.0"]
["","","","Макс.","°C с влажен термометър","","18.0","18","18","18.0"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","Висок","дБА","46","46","","","48","48"]
["","","","Ном.","дБА","","","48","46"]
["","Отопление","","Висок","дБА","48","48","","","50","50"]
["","","","Ном.","дБА","","","50","48"]
["Хладилен агент","Тип","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Зареждане","","","кг","0.88","0.88","0.88","1.15","1.15","1.15"]
["","Маса","","","tCO2Eq","0.59","0.6","0.6","0.8","0.78","0.78"]
["","Потенциал на глобално затопляне","","","","675.0","675","675","675","675","675"]
["Тръбни съединения","Дължина на тръбите","Макс.","Външ. у-во - Вътр. у-во","м","20","20 (1)","20","20","20 (1)","20"]
["","Допълнително количество хладилен агент","","","кг/м","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 20 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 20 м)","002 (за дължина на тръбопровод надвишаваща 20 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 20 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 20 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 20 м)"]
["","Разлика в нивата","Вътр. у-во - Външ. у-во","Макс.","м","15.0","15","15","15","15","15.0"]
["","","Вътр. у-во - Вътр. у-во","Макс.","м","7.5","7.5","7.5","7.5","7.5","7.5"]
["","Обща дължина на тръбите","Система","Текуща","м","30","30","30","30","30","30"]
["Стандартни аксесоари","Installation manual","","","","1","1","Installation manual","1","1","1"]
["","Drain plug","","","","1","1","Drain plug","1","1","1"]
["","Screw bag","","","","1","1","Screw bag","1","1","1"]
["Електрозахранване","Фаза","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Честота","","","Хц","50","50","50","50","50","50"]
["","Напрежение","","","V","220-230-240","220-230-240","220-240","220-240","220-230-240","220-230-240"]
["Забележки","","","","","(1) - За една стая","","(1) - Съдържа флуорирани парникови газове","","","(1) - За една стая"]
["","","","","","","(1) - За една стая","","","(1) - За една стая"]
["","","","","","","(2) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","","","(2) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон"]
["","","","","","","(3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","","","(3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]
["","","","","","","(4) - Съдържа флуорирани парникови газове","","","(4) - Съдържа флуорирани парникови газове"]
["Компресор","Тип","","","","","","Херметично запечатан люлеещ се компресор"]
["Стандартни аксесоари","Reducer assembly","","","","","","","1","1","1"]