{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ABQ-C / AZQS-BY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ABQ100CV1 / AZQS100B7Y1B","ABQ125CV1 / AZQS125B7Y1B","ABQ140CV1 / AZQS140B7Y1B"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","kW","9.5","12.1 (1)"]
["Охлаждане с конвекция","SEER","","","4.65","4.68"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","716","1,550"]
["","Капацитет","Pdesign","kW","9.50","12.1"]
["","Клас на енергийна ефективност","","","B"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Капацитет","Pdesign","kW","6.78","8.13"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.41"]
["","Клас на енергийна ефективност","","","A"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","2,498","3,340"]
["Номинална ефективност","Годишен разход на енергия","","kWh","1,813"]
["","EER","","","2.62","2.27 (3)"]
["","COP","","","3.42"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","D"]
["","","Отопление","","B"]
["Капацитет на отопление","Ном.","","kW","10.8","13.5 (2)"]
["Забележки","","","","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м."]
["","","","","(2) - Годишният разход на електроенергия е съгласно Директивата за енергиен клас 2002/31/EC","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м."]
["","","","","(3) - SEER и SCOP са съгласно EN 14825","(3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС"]
["","","","","(4) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","kW","","","13.0 (1)"]
["Топлинен капацитет","Ном.","","kW","","","15.5 (2)"]
["Номинална ефективност","EER","","","","","3.36 (3)"]
["Охлаждане с конвекция","Капацитет","Pdesign","kW","","","13.0"]
["","SEER","","","","","5.01"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","","","1559"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Капацитет","Pdesign","kW","","","12.29"]
["","SCOP/A","","","","","3.58"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","","","4811"]
["Диапазон на енергийна ефективност","","","","","","A+++ ~ D"]