{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":7,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ACQ-D / AZQS-B(8)V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ACQ71DV1 / AZQS71B2V1B","ACQ125DV1 / AZQS125B8V1B","ACQ140DV1 / AZQS140B8V1B"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","кВт","6.8","12.1","13.0"]
["Охлаждане с конвекция","SEER","","","5.70"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","418"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","6.80"]
["","Клас на енергийна ефективност","","","A+"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Капацитет","Pdesign","кВт","6.33"]
["","SCOP/A","","","4.00"]
["","Клас на енергийна ефективност","","","A"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","2,216"]
["Номинална ефективност","Годишен разход на енергия","","kWh","1,025","1,952","2,025"]
["","EER","","","3.31","3.10","3.21"]
["","COP","","","3.61","3.61","3.61"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","A","B","A"]
["","","Отопление","","A","A","A"]
["Капацитет на отопление","Ном.","","кВт","7.50","13.5","15.5"]
["Забележки","","","","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС"]
["","","","","(2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване","(2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване","(2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване"]
["","","","","","(3) - PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО","(3) - PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО"]
["","","","","","(4) - Минимална стойност на SSC (=мощност на късо съединение) Оборудването отговаря на EN 61000-3-2","(4) - Минимална стойност на SSC (=мощност на късо съединение) Оборудването отговаря на EN 61000-3-2"]
["","","","","","(5) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(5) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]
["","","","","","(6) - Съдържа флуорирани парникови газове","(6) - Съдържа флуорирани парникови газове"]