{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ADEA-A / AZQS-B(8)V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ADEA100A2VEB / AZQS100B8V1B","ADEA125A2VEB / AZQS125B8V1B"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","kW","9.50","12.10"]
["Охлаждане с конвекция","SEER","","","5.10","4.83"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","652","1,504"]
["","Капацитет","Pdesign","kW","9.50","12.10"]
["","Клас на енергийна ефективност","","","A"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Капацитет","Pdesign","kW","7.60","7.93"]
["","SCOP/A","","","3.81","3.50"]
["","Клас на енергийна ефективност","","","A"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","2,793","3,167"]
["Номинална ефективност","EER","","","","2.27"]
["Топлинен капацитет","Ном.","","kW","10.80","13.50"]
["Забележки","","","","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон"]
["","","","","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]
["","","","","(3) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.","(3) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м."]
["","","","","(4) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.","(4) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м."]