{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":11,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ADEA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ADEA35A2VEB","ADEA50A2VEB","ADEA60A2VEB","ADEA71A2VEB","ADEA100A2VEB","ADEA125A2VEB"]
["Вентилатор","Външно статично налягане","","Високо","Pa","150","150","150","150","150","150"]
["Капацитет на охлаждане","Общ капацитет","","Ном.","кВт","","","","","","14.00"]
["Капацитет на отопление","Общ капацитет","","Ном.","кВт","","","","","","13.50"]
["Корпус","Цвят","","","","Небоядисан (галванизиран)","Небоядисан (галванизиран)","Небоядисан (галванизиран)","Небоядисан (галванизиран)","Небоядисан (галванизиран)","Небоядисан (галванизиран)"]
["","Материал","","","","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина"]
["Размери","Тяло","","Височина","mm","245","245","245","245","245","245"]
["","","","Широчина","mm","700","700","1000","1000","1400","1400"]
["","","","Дълбочина","mm","800","800","800","800","800","800"]
["Тегло","Тяло","","","кг","28","28","35","35","46","46"]
["Вентилатор","Скорост на въздушния поток","Охлаждане","Висок","м³/мин","15","15","18","18","29","34"]
["","Дебит на въздушен поток","Охлаждане","Среден","м³/мин","12.5","12.5","15","15","26","29"]
["","","","Ниско","м³/мин","10.5","10.5","12.5","12.5","23","23.5"]
["","","Отопление","Висок","м³/мин","15","15","18","18","29","34"]
["","Дебит на въздушен поток","Отопление","Среден","м³/мин","12.5","12.5","15","15","26","29"]
["","","Отопление","Ниско","м³/мин","10.5","10.5","12.5","12.5","23","23.5"]
["","Външно статично налягане","","Ном.","Pa","30","30","30","30","40","50"]
["Звукова мощност","Охлаждане","","","дБА","60","60","56","56","58","62"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","Висок","дБА","35","35","30","30","34","37"]
["","","","Среден","дБА","32","32","28","28","32","35"]
["","","","Ниско","дБА","29","29","25","25","30","32"]
["","Отопление","","Висок","дБА","37","37","31","31","36","38"]
["","","","Среден","дБА","34","34","28","28","33","35"]
["","","","Ниво на звуково налягане-=-Отопление-=-Ниско-=-dBA","дБА","29","29","25","25","30","32"]
["Тръбни съединения","Tечност","","Вън. д.","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52"]
["","Газ","","Вън. д.","mm","9.52","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9"]
["","Дренаж","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Височина за източване","mm","","","","625","625","625","625","625","625"]
["Системи за управление","Инфрачервено дистанционно управление","","","","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66"]
["","Жично дистанционно управление","","","","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52"]
["Стандартни аксесоари","Installation manual","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8","8","8"]
["","Operation manual","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Clamps","","","","4","4","4","4","4","4"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2","2","2"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Screws","","","","40","40","40","40","40","40"]
["","Sealing pads","","","","5","5","5","5","5","5"]
["Електрозахранване","Фаза","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Честота","","","Хц","50","50","50","50","50","50"]
["","Напрежение","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Забележки","","","","","","","","(1) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която източникът на звука генерира.","(1) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която източникът на звука генерира.","(1) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която източникът на звука генерира."]
["","","","","","","","","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]