{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":14,"n_cols":6,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ADEQ-C / ARXS-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","ADEQ50C2VEB / ARXS50L2V1B","ADEQ60C2VEB / ARXS60L2V1B","ADEQ71C2VEB / ARXS71L2V1B"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","kW","5.00 (1)","5.70 (1)","6.80 (1)"]
["Топлинен капацитет","Ном.","kW","5.50 (1)","7.00 (1)","7.50 (1)"]
["Забележки","","","(1) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване","(1) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване","(1) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване"]
["","","","(2) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(2) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(2) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС"]
["","","","(3) - PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО","(3) - PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО","(3) - PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО"]
["","","","(4) - Минимална стойност на SSC (=мощност на късо съединение) Оборудването отговаря на EN 61000-3-2","(4) - Минимална стойност на SSC (=мощност на късо съединение) Оборудването отговаря на EN 61000-3-2","(4) - Минимална стойност на SSC (=мощност на късо съединение) Оборудването отговаря на EN 61000-3-2"]
["","","","(5) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(5) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(5) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]
["","","","(6) - Съдържа флуорирани парникови газове","(6) - Съдържа флуорирани парникови газове","(6) - Съдържа флуорирани парникови газове"]