{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":10,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ADEQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ADEQ35C2VEB","ADEQ50C2VEB","ADEQ60C2VEB","ADEQ71C2VEB","ADEQ100C2VEB","ADEQ125C2VEB"]
["Ниво на звуково налягане","Отопление","Висок","дБА","37","37","31","31","36","38"]
["","","Ном.","дБА","37","37","31","31","36","38"]
["","","Среден","дБА","34","34","28","28","33","35"]
["","","Ниско","дБА","29","29","25","25","30","32"]
["","Охлаждане","Среден","дБА","32","32","28","28","32","35"]
["","","Ниско","дБА","29","29","25","25","30","32"]
["","","Висок","дБА","35","35","30","30","34","37"]
["","","Ном.","дБА","35","35","30","30","34","37"]
["Стандартни аксесоари","Ръководство за работа","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Ръководство за монтаж","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Маркуч за източване","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Метална скоба за източващия маркуч","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Шайба за скоба за окачване","","","8","8","8","8","8","8"]
["","Винтове","","","40","40","40","40","40","40"]
["","Изолация за фитинг","","","2","2","2","2","2","2"]
["","Уплътняващ тампон","","","5","5","5","5","5","5"]
["","Скоби","","","4","4","4","4","4","4"]
["Хладилен агент","Потенциал на глобално затопляне","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Капацитет на охлаждане","Общ капацитет","Ном.","kW","","","","","","12.10"]
["Piping connections","Tечност","Вън. д.","мм","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52"]
["","Газ","Вън. д.","мм","9.52","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9"]
["","Drain","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Звукова мощност","Охлаждане","","дБА","60","60","56","56","58","62"]
["Размери","Тяло","Широчина","мм","700","700","1,000","1,000","1,400","1,400"]
["","","Дълбочина","мм","800","800","800","800","800","800"]
["","","Височина","мм","245","245","245","245","245","245"]
["Корпус","Материал","","","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина"]
["","Colour","","","Небоядисан","Небоядисан","Небоядисан","Небоядисан","Небоядисан","Небоядисан"]
["Тегло","Тяло","","кг","28.0","28.0","35.0","35","46","46"]
["Вентилатор","Външно статично налягане","Високо","Pa","150","150","150","150","150","150"]
["","","Ном.","Pa","30","30","30","30","40","50"]
["Топлинен капацитет","Общ капацитет","Ном.","kW","","","","","","13.5"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Честота","","Хц","50","50","50","50","50","50"]
["","Напрежение","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Забележки","","","","(1) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.","(1) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.","(1) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.","(1) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.","(1) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.","(1) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира."]