{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":13,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ARXM-R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ARXM25R5V1B","ARXM35R5V1B","ARXM50R2V1B","ARXM50R5V1B","ARXM60R5V1B","ARXM60R2V1B","ARXM71R2V1B","ARXM71R5V1B"]
["Размери","Тяло","","Височина","мм","550","550","734","734","734","734","734","734"]
["","","","Широчина","мм","765","765","954","954","954","954","954","954"]
["","","","Дълбочина","мм","285","285","401","401","401","401","401","401"]
["Тегло","Тяло","","","кг","32","32","49.0","49.0","49.0","49.0","49.0","49.0"]
["Компресор","Тип","","","","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор"]
["Работен диапазон","Охлаждане","околна температура","Мин.","°CDB","-10","-10","-10","-10 (4) (5), -10 (4) (5)","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Макс.","°CDB","50, 46","50, 46","50, 46","50 (4), 46 (5)","46","46","46","46"]
["","Отопление","околна температура","Мин.","°C с влажен термометър","-15","-15","-15"]
["","","","Макс.","°C с влажен термометър","18","18","18"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","Ном.","dBA","46","49","48.0","48.0","48.0","48.0","52.0","52.0"]
["","Отопление","","Ном.","dBA","47","49","49.0","49.0","49.0","49.0","52.0","52.0"]
["Хладилен агент","Тип","","","","","","","","","","","R-32"]
["","Зареждане","","","кг","0.76","0.76","1.15","1.15","1.15","1.15","1.15","1.15"]
["","Маса","","","tCO2Eq","0.52","0.52","0.780","0.780","0.780","0.780","0.780","0.780"]
["","Потенциал на глобално затопляне","","","","675","675","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["Тръбни съединения","Дължина на тръбите","Макс.","Външ. у-во - Вътр. у-во","м","20","20","30","30","30","30","30","30"]
["","Допълнително количество хладилен агент","","","кг/м","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,035 (за дължина на тръбен път, надвишаваща 10m)","0035 (за дължина на тръбен път надвишаваща 10m)"]
["","Разлика в нивата","Вътр. у-во - Външ. у-во","Макс.","м","15","15","20.0","20.0","20.0","20.0","20.0","20.0"]
["Стандартни аксесоари","Installation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Refrigerant charge label","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Multilingual fluorinated greenhouse gases labels","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Drain plug","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Електрозахранване","Фаза","","","","","","","","","","","1~"]
["","Честота","","","Хц","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напрежение","","","V","","","","","","","","220-240"]
["Стандартни аксесоари","Drain cap","","","","","","3","3","3","3","3"]
["Забележки","","","","","","","","(1) - Възможно само в комбинация с CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B","","","","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон"]
["","","","","","","","","(2) - Възможно само в комбинация с CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB","","","","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]
["Стандартни аксесоари","Ръководство за монтаж","","","","","","","","","","","1"]
["","Етикет за маса на хладилен агент","","","","","","","","","","","1"]
["","Етикети на няколко езика за флуорираните парникови газове","","","","","","","","","","","1"]
["","Капачка за източващ отвор","","","","","","","","","","","3"]
["","Тапа за източващ отвор","","","","","","","","","","","1"]
["Диапазон на енергийна ефективност","","","","","","","","","","","","A+++ ~ D"]
["Забележки","","","","","","","","","","","","(3) - Съдържа флуорирани парникови газове"]