{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":75,"n_cols":10,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ARXS-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ARXS50L2V1B","ARXS71L2V1B","ARXS25L2V1B (Archived)","ARXS35L2V1B (Archived)","ARXS60L2V1B (Archived)"]
["Ниво на звуково налягане","Отопление","","Висок","дБА","","","47","48"]
["","","","Ном.","дБА","","52","","","49"]
["","Охлаждане","","Висок","дБА","","","46","48"]
["","","","Ном.","дБА","","52","","","49"]
["Стандартни аксесоари","Тапа за източващ отвор","","","","","1","1","1","1"]
["","Ръководство за монтаж","","","","","1","1","1","1"]
["","Етикет за маса на хладилен агент","","","","","1","1","","1"]
["","Етикети на няколко езика за флуорираните парникови газове","","","","","1","1","","1"]
["Хладилен агент","Charge","","","TCO2Eq","","","2.1","2.5"]
["","Потенциал на глобално затопляне","","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Charge","","","kg","","1.70","1.0","1.2","1.50"]
["","Тип","","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Електромотор на вентилатор","Скорост","Охлаждане","Свръх ниска","обор.","","","780","780"]
["","","Отопление","Свръх ниска","обор.","","","740","740"]
["Работен диапазон","Охлаждане","околна температура","Макс.","°C (сух термометър)","","46","46","46","46"]
["","","","Мин.","°C (сух термометър)","","-10","10","10","-10"]
["","Отопление","околна температура","Макс.","°C с влажен термометър","","18","18","18","18"]
["","","","Мин.","°C с влажен термометър","","-15","-15","-15","-15"]
["Тръбни връзки","Разлика в нивата","Вътр. у-во - Външ. у-во","Макс.","м","","20.0","15","15","20.0"]
["","Допълнително количество хладилен агент","","","кг/м","","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)"]
["Sound power level","Охлаждане","","","дБА","","65","","","62"]
["","Отопление","","","дБА","","65","","","62"]
["Компресор","Тип","","","","","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор"]
["Размери","Тяло","","Широчина","мм","","825","765","765","825"]
["","","","Дълбочина","мм","","300","285","285","300"]
["","","","Височина","мм","","735","550","550","735"]
["Тегло","Тяло","","","kg","","47","34","34","47"]
["Вентилатор","Скорост на въздушния поток","Отопление","Свръх ниска","cfm","","","904","904"]
["","","","Свръх ниска","м³/мин","","","25.6","25.6"]
["","","Охлаждане","Свръх ниска","м³/мин","","","30.1","30.1"]
["","","","Свръх ниска","cfm","","","1,063","1,063"]
["Power supply","Фаза","","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Честота","","","Хц","","50","50","50","50"]
["","Напрежение","","","V","","220-230-240","220-240","220-240","220-230-240"]
["Забележки","","","","","(1) - 220V","","(1) - Когато свързвате с мулти-системно външно устройство, консултирайте се със спецификациите за мулти-външното устройство за свързване","(1) - Когато свързвате с мулти-системно външно устройство, консултирайте се със спецификациите за мулти-външното устройство за свързване"]
["","","","","","(2) - 230V","","(2) - 220V","(2) - 220V"]
["","","","","","(3) - 240V","","(3) - 230V","(3) - 230V"]
["","","","","","","","(4) - 240V","(4) - 240V"]
["","","","","","","","(5) - Съдържа флуорирани парникови газове","(5) - Съдържа флуорирани парникови газове"]
["Вентилатор","Скорост на въздушния поток","Охлаждане","Свръх ниска","м³/мин","48.9"]
["","","Отопление","Свръх ниска","м³/мин","43.1"]
["","","","Свръх ниска","cfm","1727"]
["","","Отопление","Свръх ниска","cfm","1522"]
["Размери","Тяло","","Височина","мм","735"]
["","","","Широчина","мм","825"]
["","","","Дълбочина","мм","300"]
["Тегло","Тяло","","","kg","47"]
["Електромотор на вентилатор","Скорост","Охлаждане","Свръх ниска","обор.","670"]
["","","Отопление","Свръх ниска","обор.","670"]
["Компресор","Тип","","","","Херметично запечатан люлеещ се компресор"]
["Работен диапазон","Охлаждане","околна температура","Мин.","°C (сух термометър)","10"]
["","","","Макс.","°C (сух термометър)","46"]
["","Отопление","околна температура","Мин.","°C с влажен термометър","-15"]
["","","","Макс.","°C с влажен термометър","18"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","Висок","дБА","48"]
["","Отопление","","Висок","дБА","48"]
["Хладилен агент","Тип","","","","R-410A"]
["","Зареждане","","","kg","1.7"]
["","Маса","","","tCO2Eq","3.5"]
["","Потенциал на глобално затопляне","","","","2087.5"]
["Тръбни съединения","Дължина на тръбите","Макс.","Външ. у-во - Вътр. у-во","м","30"]
["","Допълнително количество хладилен агент","","","кг/м","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)"]
["","Разлика в нивата","Вътр. у-во - Външ. у-во","Макс.","м","20"]
["Стандартни аксесоари","Installation manual","","","","1"]
["","Drain plug","","","","1"]
["Електрозахранване","Фаза","","","","1~"]
["","Честота","","","Хц","50"]
["","Напрежение","","","V","220-240"]
["Забележки","","","","","","(1) - Съдържа флуорирани парникови газове","","","(1) - Съдържа флуорирани парникови газове"]