{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":9,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXF-D"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ATXF20D5V1B (Archived)","ATXF25D5V1B (Archived)","ATXF35D5V1B (Archived)","ATXF42D5V1B (Archived)"]
["Входяща мощност","Охлаждане","","Ном.","кВт","0.023","0.023","0.029","0.040"]
["","Отопление","","Ном.","кВт","0.023","0.023","0.029","0.040"]
["Корпус","Цвят","","","","Бяло","Бяло","Бяло","Бяло"]
["Размери","Тяло","","Височина","мм","286","286","286","286"]
["","","","Широчина","мм","770","770","770","770"]
["","","","Дълбочина","мм","225","225","225","225"]
["Тегло","Тяло","","","kg","8","8","8.5","9.00"]
["Вентилатор","Скорост на въздушния поток","Охлаждане","Висок","м³/мин","9.8","10","11.5","12.6"]
["","Дебит на въздушен поток","Охлаждане","Среден","м³/мин","8","8","8","9"]
["","","","Ниско","м³/мин","6","6.2","6.4","6.9"]
["","","","Тих режим","м³/мин","4.3","4.3","4.4","4.9"]
["","","Отопление","Висок","м³/мин","10.4","10.4","11.9","12.8"]
["","Дебит на въздушен поток","Отопление","Среден","м³/мин","8.3","8.4","8.6","8.8"]
["","","Отопление","Ниско","м³/мин","6.2","6.4","6.5","6.7"]
["","","","Вентилатор-=-Скорост на въздушния поток-=-Отопление-=-Тих режим-=-м³/мин","м³/мин","5.3","5.3","5.3","5.2"]
["Звукова мощност","Охлаждане","","","dBA","53","54","54","59.0"]
["","Отопление","","","dBA","55","55","56","59.0"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","Висок","dBA","39","40","43","45.0"]
["","","","Среден","dBA","33","33","34","36.0"]
["","","","Ниско","dBA","25","26","27","30.0"]
["","","","Тих режим","dBA","20","20","20","22.0"]
["","Отопление","","Висок","dBA","39","40","40","44.0"]
["","","","Среден","dBA","34","34","35","34.0"]
["","","","Ниво на звуково налягане-=-Отопление-=-Ниско-=-dBA","dBA","28","28","29","28.0"]
["","","","Тих режим","dBA","21","21","21","22.0"]
["Тръбни съединения","Tечност","","Вън. д.","мм","6","6","6","6"]
["","Газ","","Вън. д.","мм","9.5","9.5","9.5","9.50"]
["","Дренаж","","","","18","18","18","18"]
["Системи за управление","Инфрачервено дистанционно управление","","","","ARC470A1","ARC470A1","ARC470A1","ARC470A1"]
["","Жично дистанционно управление","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["Стандартни аксесоари","Installation manual","","","","1","1","1","1"]
["","AAA dry-cell batteries","","","","2","2","2","2"]
["","Operation manual","","","","1","1","1","1"]
["","Batteries","","","","1","1","1","1"]
["","Indoor unit fixing screws","","","","2","2","2","2"]
["","Infrared remote control","","","","1","1","1","1"]
["","Mounting plate","","","","1","1","1","1"]
["","Remote control holder","","","","1","1","1","1"]
["Електрозахранване","Фаза","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Честота","","","Хц","50","50","50","50"]
["","Напрежение","","","V","220-440","220-440","220-440","220-440"]
["Забележки","","","","","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м."]
["","","","","","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м (хоризонтално)","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м (хоризонтално)","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м (хоризонтално)","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м (хоризонтално)"]
["","","","","","(3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]