{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":9,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXF-F / ARXF-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXF20F5V1B / ARXF20F5V1B","ATXF25F5V1B / ARXF25F5V1B","ATXF35F5V1B / ARXF35F5V1B","ATXF42F5V1B / ARXF42F5V1B","ATXF50F5V1B / ARXF50F5V1B"]
["Външно тяло","","","","ARXF20F5V1B","ARXF25F5V1B","ARXF35F5V1B","ARXF42F5V1B","ARXF50F5V1B"]
["Капацитет на охлаждане","Мин.","","kW","1.3","1.3","1.3","1.4","1.3"]
["","Ном.","","kW","2","2.5","3.3","4.2","5"]
["","Макс.","","kW","2.4","2.8","3.8","4.3","5.3"]
["Топлинен капацитет","Мин.","","kW","1.3","1.3","1.3","1.4","1.43"]
["","Ном.","","kW","2.4","2.8","3.5","4.6","5.4"]
["","Макс.","","kW","3.3","3.7","4.4","5","6.13"]
["Номинална ефективност","EER","","","3.33","3.24","3.27","3.27","3.27"]
["","COP","","","3.75","3.73","3.72","3.71","3.71"]
["","Годишен разход на енергия","","kWh","109","137","191","228","271"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","A","A","A","A","A"]
["","","Отопление","","A","A","A","A","A"]
["Охлаждане с конвекция","Клас на енергийна ефективност","","","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Капацитет","Pdesign","kW","2","2.5","3.5","4.2","5"]
["","SEER","","","6.4","6.4","6.4","6.45","6.45"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","109","137","191","228","271"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Клас на енергийна ефективност","","","A+","A+","A+","A+","A+"]
["","Капацитет","Pdesign","kW","2.2","2.4","2.6","3.3","3.8"]
["","SCOP/A","","","4.16","4.2","4.2","4.25","4.07"]
["","Pdh Капацитет на отопление при -10°","","kW","1.86","1.97","2.21","2.61","3.24"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","740","801","867","1088","1309"]
["Забележки","","","","(1) - Номиналният капацитет за охлаждане важи за: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия с висока ефективност, сертифицирана по Eurovent","(1) - Номиналният капацитет за охлаждане важи за: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия с висока ефективност, сертифицирана по Eurovent","(1) - Номиналният капацитет за охлаждане важи за: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия с висока ефективност, сертифицирана по Eurovent","(1) - Номиналният капацитет за охлаждане важи за: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия с висока ефективност, сертифицирана по Eurovent","(1) - Номиналният капацитет за охлаждане важи за: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия с висока ефективност, сертифицирана по Eurovent"]
["","","","","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°CDB, външна температура: 7°CDB, 6°CWB, еквивалентна дължина на тръбите: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия със стандартна ефективност","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°CDB, външна температура: 7°CDB, 6°CWB, еквивалентна дължина на тръбите: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия със стандартна ефективност","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°CDB, външна температура: 7°CDB, 6°CWB, еквивалентна дължина на тръбите: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия със стандартна ефективност","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°CDB, външна температура: 7°CDB, 6°CWB, еквивалентна дължина на тръбите: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия със стандартна ефективност","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°CDB, външна температура: 7°CDB, 6°CWB, еквивалентна дължина на тръбите: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия със стандартна ефективност"]
["","","","","(3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]