{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXM-M / ARXM-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXM25M2V1B / ARXM25N2V1B9","ATXM25M2V1B / ARXM25N5V1B9","ATXM35M2V1B / ARXM35N2V1B9","ATXM35M2V1B / ARXM35N5V1B9","ATXM50M2V1B / ARXM50N2V1B9"]
["Капацитет на охлаждане","Мин.","","кВт","1.3","1.3","1.4","1.4","1.70"]
["","Макс.","","кВт","3.2","3.2","4.0","4.0","5.30"]
["","Ном.","","кВт","2.5","2.5","3.4","3.4","5.00"]
["Номинална ефективност","Годишен разход на енергия","","kWh","285","285","415","415"]
["","EER","","","4.39","4.39","4.09","4.09","3.45"]
["","COP","","","5.00","5.00","4.04","4.04","3.79"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","A","A","A","A","A"]
["","","Отопление","","A","A","A","A","A"]
["Капацитет на отопление","Ном.","","кВт","2.80","2.80","4.00","4.00","5.80"]
["","Мин.","","кВт","1.30","1.30","1.40","1.40","1.70"]
["","Макс.","","кВт","4.70","4.70","5.20","5.20","6.50"]
["Забележки","","","","(1) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(1) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(1) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(1) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(1) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]
["","","","","(2) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(2) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(2) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(2) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(2) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m."]
["","","","","(3) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(3) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(3) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(3) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(3) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m."]