{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":17,"n_cols":32,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXM-R / 2AMXM-M9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXM20R2V1B / ATXM20R2V1B / 2AMXM40M4V1B9","ATXM20R2V1B / ATXM25R2V1B / 2AMXM40M4V1B9","ATXM20R2V1B / ATXM35R2V1B / 2AMXM40M4V1B9","ATXM20R5V1B / ATXM20R5V1B / 2AMXM40M4V1B9","ATXM20R5V1B / ATXM25R5V1B / 2AMXM40M4V1B9","ATXM20R5V1B / ATXM35R5V1B / 2AMXM40M4V1B9","ATXM25R2V1B / ATXM25R2V1B / 2AMXM40M4V1B9","ATXM25R2V1B / ATXM35R2V1B / 2AMXM40M4V1B9","ATXM25R5V1B / ATXM25R5V1B / 2AMXM40M4V1B9","ATXM25R5V1B / ATXM35R5V1B / 2AMXM40M4V1B9","ATXM20R2V1B / ATXM20R2V1B / 2AMXM50M4V1B9","ATXM20R2V1B / ATXM25R2V1B / 2AMXM50M4V1B9","ATXM20R2V1B / ATXM35R2V1B / 2AMXM50M4V1B9","ATXM20R2V1B / ATXM50R2V1B / 2AMXM50M4V1B9","ATXM20R5V1B / ATXM20R5V1B / 2AMXM50M4V1B9","ATXM20R5V1B / ATXM25R5V1B / 2AMXM50M4V1B9","ATXM20R5V1B / ATXM35R5V1B / 2AMXM50M4V1B9","ATXM20R5V1B / ATXM50R2V1B / 2AMXM50M4V1B9","ATXM25R2V1B / ATXM25R2V1B / 2AMXM50M4V1B9","ATXM25R2V1B / ATXM35R2V1B / 2AMXM50M4V1B9","ATXM25R2V1B / ATXM50R2V1B / 2AMXM50M4V1B9","ATXM25R5V1B / ATXM25R5V1B / 2AMXM50M4V1B9","ATXM25R5V1B / ATXM35R5V1B / 2AMXM50M4V1B9","ATXM25R5V1B / ATXM50R2V1B / 2AMXM50M4V1B9","ATXM35R2V1B / ATXM35R2V1B / 2AMXM50M4V1B9","ATXM35R2V1B / ATXM50R2V1B / 2AMXM50M4V1B9","ATXM35R5V1B / ATXM35R5V1B / 2AMXM50M4V1B9","ATXM35R5V1B / ATXM50R2V1B / 2AMXM50M4V1B9"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","kW","4.00","4.00","4.00","4.00","4.00","4.00","4.00","4.00","4.00","4.00","4.00","4.50","5.00","5.00","4.00","4.50","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["Номинална ефективност","Годишен разход на енергия","","kWh","496","484","487","496","484","487","489","482","489","482","482","547","635","623","482","547","635","623","639","631","620","639","631","620","623","613","623","613"]
["","EER","","","4.03","4.13","4.11","4.03","4.13","4.11","4.09","4.15","4.09","4.15","4.15","4.11","3.94","4.01","4.15","4.11","3.94","4.01","3.91","3.96","4.03","3.91","3.96","4.03","4.01","4.08","4.01","4.08"]
["","COP","","","4.18","4.22","4.31","4.18","4.22","4.31","4.27","4.36","4.27","4.36","3.99","4.00","4.01","4.05","3.99","4.00","4.01","4.05","3.98","3.95","3.95","3.98","3.95","3.95","3.98","3.91","3.98","3.91"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","","Отопление","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Топлинен капацитет","Ном.","","kW","4.20","4.20","4.20","4.20","4.20","4.20","4.20","4.20","4.20","4.20","5.20","5.60","5.60","5.60","5.20","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60"]
["Забележки","","","","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m."]
["","","","","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m."]
["","","","","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон"]
["","","","","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]