{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":10,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXM-R / ARXM-R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXM25R2V1B / ARXM25R5V1B","ATXM25R5V1B / ARXM25R5V1B","ATXM35R2V1B / ARXM35R5V1B","ATXM35R5V1B / ARXM35R5V1B","ATXM50R2V1B / ARXM50R2V1B","ATXM50R2V1B / ARXM50R5V1B"]
["Капацитет на охлаждане","Мин.","","кВт","1.30","1.30","1.40","1.40"]
["","Макс.","","кВт","3.20","3.20","4.00","4.00"]
["","Ном.","","кВт","2.50","2.50","3.40","3.40"]
["Номинална ефективност","Годишен разход на енергия","","kWh","278","278","402","402"]
["","EER","","","4.50","4.50","4.23","4.23"]
["","COP","","","5.00","5.00","4.04","4.04"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","A","A","A","A"]
["","","Отопление","","A","A","A","A"]
["Капацитет на отопление","Ном.","","кВт","2.80","2.80","4.00","4.00"]
["","Мин.","","кВт","1.30","1.30","1.40","1.40"]
["","Макс.","","кВт","4.70","4.70","5.20","5.20"]
["Забележки","","","","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон"]
["","","","","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]
["","","","","(3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m."]
["","","","","(4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m."]
["Капацитет на охлаждане","Мин.","","кВт","","","","","1.70","1.70"]
["","Ном.","","кВт","","","","","5.00","5.00"]
["","Макс.","","кВт","","","","","6.00","6.00"]
["Топлинен капацитет","Мин.","","кВт","","","","","1.70","1.70"]
["","Ном.","","кВт","","","","","5.80","5.80"]
["","Макс.","","кВт","","","","","7.70","7.70"]
["Номинална ефективност","EER","","","","","","","3.45","3.45"]
["","COP","","","","","","","3.79","3.79"]
["","Годишен разход на енергия","","kWh","","","","","725","725"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","","","","","A","A"]
["","","Отопление","","","","","","A","A"]
["Охлаждане с конвекция","Клас на енергийна ефективност","","","","","","","A++","A++"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","","","","","5.00","5.00"]
["","SEER","","","","","","","7.35","7.35"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","","","","","238","238"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Клас на енергийна ефективност","","","","","","","A++","A++"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","","","","","4.60","4.60"]
["","SCOP/A","","","","","","","4.65","4.65"]
["","Pdh Капацитет на отопление при -10°","","кВт","","","","","3.85","3.85"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","","","","","1384","1384"]
["Диапазон на енергийна ефективност","","","","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]