{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXP-M / ARXP-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXP20M5V1B / ARXP20N5V1B","ATXP25M5V1B / ARXP25N5V1B","ATXP35M5V1B / ARXP35N5V1B"]
["Outdoor unit","","","","ARXP20N5V1B","ARXP25N5V1B","ARXP35N5V1B"]
["Капацитет на охлаждане","Мин.","","kW","1.3","1.3","1.3"]
["","Ном.","","kW","2.00","2.50","3.50"]
["","Макс.","","kW","2.6","3.0","4.0"]
["Топлинен капацитет","Мин.","","kW","1.30","1.30","1.30"]
["","Ном.","","kW","2.50","3.00","4.00"]
["","Макс.","","kW","3.50","4.00","4.80"]
["Номинална ефективност","COP","","","4.77","4.36","4.02"]
["","EER","","","3.71","3.71","3.24"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","A","A","A"]
["","","Отопление","","A","A","A"]
["Забележки","","","","(1) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(1) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(1) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]
["","","","","(2) - Номиналният капацитет за охлаждане важи за: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия с висока ефективност, сертифицирана по Eurovent","(2) - Номиналният капацитет за охлаждане важи за: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия с висока ефективност, сертифицирана по Eurovent","(2) - Номиналният капацитет за охлаждане важи за: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия с висока ефективност, сертифицирана по Eurovent"]
["","","","","(3) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°CDB, външна температура: 7°CDB, 6°CWB, еквивалентна дължина на тръбите: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия със стандартна ефективност","(3) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°CDB, външна температура: 7°CDB, 6°CWB, еквивалентна дължина на тръбите: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия със стандартна ефективност","(3) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°CDB, външна температура: 7°CDB, 6°CWB, еквивалентна дължина на тръбите: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия със стандартна ефективност"]