{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":52,"n_cols":8,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXP-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ATXP20N5V1B9","ATXP25N5V1B9","ATXP35N5V1B9"]
["Входяща мощност","Охлаждане","","Ном.","kW","0.019","0.020","0.032"]
["","Отопление","","Ном.","kW","0.023","0.023","0.032"]
["Корпус","Цвят","","","","Бяло","Бяло","Бяло"]
["Размери","Тяло","","Височина","mm","286","286","286"]
["","","","Широчина","mm","770","770","770"]
["","","","Дълбочина","mm","225","225","225"]
["Тегло","Тяло","","","кг","8.50","8.50","9.00"]
["Вентилатор","Скорост на въздушния поток","Охлаждане","Висок","м³/мин","9.5","9.7","11.5"]
["","","","Среден","м³/мин","7.4","7.7","8.3"]
["","","","Ниско","м³/мин","5.6","5.8","6.3"]
["","","","Тих режим","м³/мин","4.2","4.2","4.5"]
["","","Отопление","Висок","м³/мин","10.4","10.4","11.5"]
["","","","Среден","м³/мин","8.1","8.1","9.0"]
["","","","Ниско","м³/мин","6.2","6.4","7.0"]
["","","","Тих режим","м³/мин","5.2","5.2","5.1"]
["Sound power level","Охлаждане","","","дБА","55","55","58"]
["","Отопление","","","дБА","55","55","58"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","Висок","дБА","39","40","43"]
["","","","Среден","дБА","33","33","34"]
["","","","Ниско","дБА","25","26","27"]
["","","","Тих режим","дБА","19","19","20"]
["","Отопление","","Висок","дБА","39","40","40"]
["","","","Среден","дБА","34","34","35"]
["","","","Ниско","дБА","28","28","29"]
["","","","Тих режим","дБА","21","21","21"]
["Тръбни съединения","Tечност","","Вън. д.","mm","6","6","6"]
["","Газ","","Вън. д.","mm","9.50","9.50","9.50"]
["","Дренаж","","","","18","18","18"]
["Системи за управление","Infrared remote control","","","","ARC480A78","ARC480A78","ARC480A78"]
["","Жично дистанционно управление","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["Стандартни аксесоари","Ръководство за монтаж","","","","1","1","1"]
["","Ръководство за работа","","","","1","1","1"]
["","Инфрачервено дистанционно","","","","1","1","1"]
["","Сухи батерии тип ААА","","","","2","2","2"]
["","Стойка за дистанционното","","","","1","1","1"]
["","Монтажна пластина:","","","","1","1","1"]
["","Обезмирисяващ филтър с титанов апатит","","","","1","1","1"]
["","Сребърен филтър за частици","","","","1","1","1"]
["","Фиксиращи винтове за вътрешното устройство","","","","2","2","2"]
["","Общи мерки за безопасност","","","","1","1","1"]
["Power supply","Фаза","","","","1~","1~","1~"]
["","Честота","","","Хц","50","50","50"]
["","Напрежение","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Забележки","","","","","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м."]
["","","","","","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м (хоризонтално)","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м (хоризонтално)","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м (хоризонтално)"]
["","","","","","(3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]