{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":8,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXS-K / ARXS-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXS25K2V1B / ARXS25L2V1B","ATXS35K2V1B / ARXS35L2V1B","ATXS50K2V1B / ARXS50L2V1B","ATXS50K3V1B / ARXS50L2V1B"]
["Капацитет на охлаждане","Мин.","","кВт","1.3 (2)","1.4 (2)","1.7 (2)","1.7"]
["","Макс.","","кВт","3.2 (2)","4.0 (2)","5.3 (2)","5.3"]
["","Ном.","","кВт","2.5 (2)","3.5 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)"]
["Тръбни съединения","течност","Вън. д.","mm","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","газ","Вън. д.","mm","9.5","9.5","12.7","12.7"]
["","Дренаж","вън. д.","mm","18","18","18","18"]
["Номинална ефективност","Годишен разход на енергия","","kWh","285","420","705","794"]
["","EER","","","4.39 (1)","4.17 (1)","3.55","3.15 (1)"]
["","COP","","","4.52 (1)","4.76 (1)","4.00","4.00 (1)"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","A","A","A","A"]
["","","Отопление","","A","A","A","A"]
["Капацитет на отопление","Ном.","","кВт","2.8 (3)","4.00 (3)","5.80 (3)","5.80 (2)"]
["","Мин.","","кВт","1.3 (3)","1.4 (3)","1.7 (3)","1.7"]
["","Макс.","","кВт","4.7 (3)","5.2 (3)","6.5 (3)","6.5"]
["Забележки","","","","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС"]
["","","","","(2) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; 24°C с влажен термометър; съответстваща дължина на тръбопр.: 5м","(2) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; 24°C с влажен термометър; съответстваща дължина на тръбопр.: 5м","(2) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; 24°C с влажен термометър; съответстваща дължина на тръбопр.: 5м","(2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване"]
["","","","","(3) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5м","(3) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5м","(3) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5м","(3) - 220V"]
["","","","","(4) - 220V","(4) - 220V","(4) - 220V","(4) - 230V"]
["","","","","(5) - 230V","(5) - 230V","(5) - 230V","(5) - 240V"]
["","","","","(6) - 240V","(6) - 240V","(6) - 240V"]
["","","","","(7) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване","(7) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване","(7) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване"]