{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CHVX-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","CHVX07S18AJ4V","CHVX07S18AJ9W","CHVX07S23AJ4V","CHVX07S23AJ9W"]
["Корпус","Цвят","","","","Бяло + черно","Бяло + черно","Бяло + черно","Бяло + черно"]
["","Материал","","","","Метален лист с покритие","Метален лист с покритие","Метален лист с покритие","Метален лист с покритие"]
["Размери","Тяло","","Височина","мм","1655","1655","1855","1855"]
["","","","Широчина","мм","597","597","597","597"]
["","","","Дълбочина","мм","634","634","634","634"]
["Тегло","Тяло","","","кг","113","113","121","121"]
["PED (директива за оборудване под налягане)","Категория","","","","Вж. бележка 1","Вж. бележка 1","Вж. бележка 1","Вж. бележка 1"]
["Звукова мощност","Ном.","","","dBA","44.0 (5)","44.0 (5)","44.0 (5)","44.0 (5)"]
["Ниво на звуково налягане","Ном.","","","dBA","30.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)"]
["Работен диапазон","Отопление","Водна страна","Мин.","°C","18 (6)","18 (6)","18 (6)","18 (6)"]
["","","","Макс.","°C","55 (6)","55 (6)","55 (6)","55 (6)"]
["","Охлаждане","околна температура","Мин.","°CDB","10 (6)","10 (6)","10 (6)","10 (6)"]
["","","Водна страна","Мин.","°C","18 (6)","18 (6)","18 (6)","18 (6)"]
["","","","Макс.","°C","22 (6)","22 (6)","22 (6)","22 (6)"]
["Електрозахранване","Име","","","","Вж. бележка 7","Вж. бележка 7","Вж. бележка 7","Вж. бележка 7"]
["Електрически нагревател","Електрозахранване","","Име","","4V","9W","4V","9W"]
["","","","Фаза","","1~ / 3~","3~","1~ / 3~","3~"]
["","","","Честота","Хц","50","50","50","50"]
["","","","Напрежение","V","230/400","400","230/400","400"]
["","Препоръчани предпазители","","","A","0.000 (8)","0.000 (8)","0.000 (8)","0.000 (8)"]
["Забележки","","","","","(1) - Монтаж ≤  категория I: изключен от 2014/68/ЕС поради член 1, 2е","(1) - Монтаж ≤  категория I: изключен от 2014/68/ЕС поради член 1, 2е","(1) - Монтаж ≤  категория I: изключен от 2014/68/ЕС поради член 1, 2е","(1) - Монтаж ≤  категория I: изключен от 2014/68/ЕС поради член 1, 2е"]
["","","","","","(2) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване).","(2) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване).","(2) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване).","(2) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване)."]
["","","","","","(3) - Въз основа на dT от 45 K","(3) - Въз основа на dT от 45 K","(3) - Въз основа на dT от 45 K","(3) - Въз основа на dT от 45 K"]
["","","","","","(4) - включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд","(4) - включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд","(4) - включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд","(4) - включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд"]
["","","","","","(5) - Измерено при спад на налягане от 10 kPa в системата за отопление при работно състояние на изходящата вода от 47-55°C в стая с температура 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(5) - Измерено при спад на налягане от 10 kPa в системата за отопление при работно състояние на изходящата вода от 47-55°C в стая с температура 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(5) - Измерено при спад на налягане от 10 kPa в системата за отопление при работно състояние на изходящата вода от 47-55°C в стая с температура 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(5) - Измерено при спад на налягане от 10 kPa в системата за отопление при работно състояние на изходящата вода от 47-55°C в стая с температура 20°C. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(6) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон","(6) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон","(6) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон","(6) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон"]
["","","","","","(7) - Гореупоменатото електрозахранване на кутията на хидравликата е само за аварийния нагревател. Разпределителната кутия и помпата на хидро-кутията се захранват през външното тяло. Допълнителния резервоар за гореща домакинска вода има отделно електрозахранване.","(7) - Гореупоменатото електрозахранване на кутията на хидравликата е само за аварийния нагревател. Разпределителната кутия и помпата на хидро-кутията се захранват през външното тяло. Допълнителния резервоар за гореща домакинска вода има отделно електрозахранване.","(7) - Гореупоменатото електрозахранване на кутията на хидравликата е само за аварийния нагревател. Разпределителната кутия и помпата на хидро-кутията се захранват през външното тяло. Допълнителния резервоар за гореща домакинска вода има отделно електрозахранване.","(7) - Гореупоменатото електрозахранване на кутията на хидравликата е само за аварийния нагревател. Разпределителната кутия и помпата на хидро-кутията се захранват през външното тяло. Допълнителния резервоар за гореща домакинска вода има отделно електрозахранване."]
["","","","","","(8) - Направете справка с електрическата схема и ръководството за монтаж за правилния препоръчителен предпазител в зависимост от захранването и свързването към мрежата.","(8) - Направете справка с електрическата схема и ръководството за монтаж за правилния препоръчителен предпазител в зависимост от захранването и свързването към мрежата.","(8) - Направете справка с електрическата схема и ръководството за монтаж за правилния препоръчителен предпазител в зависимост от захранването и свързването към мрежата.","(8) - Направете справка с електрическата схема и ръководството за монтаж за правилния препоръчителен предпазител в зависимост от захранването и свързването към мрежата."]