{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":8,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CHYHBH-AV32"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","CHYHBH05AAV32","CHYHBH05AFV32","CHYHBH08AFV32"]
["Корпус","Цвят","","","","Бяло","Бяло","Бяло"]
["","Материал","","","","Метален лист с покритие","Метален лист с покритие","Метален лист с покритие"]
["Размери","Тяло","","Височина","мм","902","902","902"]
["","","","Широчина","мм","450","450","450"]
["","","","Дълбочина","мм","164","164","164"]
["Тегло","Тяло","","","kg","30.0","30.0","30.0"]
["PED (директива за оборудване под налягане)","Категория","","","","","Art3§3, Изключен от обхвата на директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC","Art3§3, Изключен от обхвата на директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC"]
["Обменител на топлина вода","Разход на вода","Отопление","Макс.","l/min","23.0 (5)","23.0 (5)","23.0 (5)"]
["Звукова мощност","Ном.","","","дБА","42 (6)","42 (6)","42 (6)"]
["Работен диапазон","Отопление","Водна страна","Мин.","°C","25 (7)","25 (7)","25 (7)"]
["","","","Макс.","°C","50 (7)","50 (7)","50 (7)"]
["Електрозахранване","Име","","","","V3","V3","V3"]
["","Фаза","","","","1~","1~","1~"]
["","Честота","","","Хц","50","50","50"]
["","Напрежение","","","V","230","230","230"]
["Кабелни връзки","За свързване с потребителски интефейс","","Количество","","2","2","2"]
["Връзки на окабеляване","За свързване с потребителски интефейс","","Забележка","","0,75 mm² до 1,25 mm² (макс. дължина 500 m)","0,75 mm² до 1,25 mm² (макс. дължина 500 m)","0,75 mm² до 1,25 mm² (макс. дължина 500 m)"]
["Забележки","","","","","(1) - Само за вътрешно тяло","(1) - Само за вътрешно тяло","(1) - Само за вътрешно тяло"]
["","","","","","(2) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), заобиколен котел","(2) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), заобиколен котел","(2) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), заобиколен котел"]
["","","","","","(3) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT=5°C), заобиколен котел","(3) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT=5°C), заобиколен котел","(3) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT=5°C), заобиколен котел"]
["","","","","","(4) - Min. required","(4) - Min. required","(4) - Min. required"]
["","","","","","(5) - Заобиколен котел","(5) - Заобиколен котел","(5) - Заобиколен котел"]
["","","","","","(6) - Съгласно EN14825","(6) - Съгласно EN14825","(6) - Съгласно EN14825"]
["","","","","","(7) - За работния диапазон на *HYHB* и *HYKOMB33AA, вижте схемата на работния диапазон","(7) - За работния диапазон на *HYHB* и *HYKOMB33AA, вижте схемата на работния диапазон","(7) - За работния диапазон на *HYHB* и *HYKOMB33AA, вижте схемата на работния диапазон"]