{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":13,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBSHB-D"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBSHB11P30DF","EBSHB11P50DF","EBSHB11P30DG","EBSHB11P50DG","EBSHB16P30DF","EBSHB16P50DF","EBSHB16P30DG","EBSHB16P50DG"]
["Корпус","Цвят","","","","Чисто бяло (RAL9016) / Чисто черно (RAL9017)","Чисто бяло (RAL9016) / Чисто черно (RAL9017)","Чисто бяло (RAL9016) / Чисто черно (RAL9017)","Чисто бяло (RAL9016) / Чисто черно (RAL9017)","Чисто бяло (RAL9016) / Чисто черно (RAL9017)","Чисто бяло (RAL9016) / Чисто черно (RAL9017)","Чисто бяло (RAL9016) / Чисто черно (RAL9017)","Чисто бяло (RAL9016) / Чисто черно (RAL9017)"]
["","Материал","","","","Удароустойчив пропилен","Удароустойчив пропилен","Удароустойчив пропилен","Удароустойчив пропилен","Удароустойчив пропилен","Удароустойчив пропилен","Удароустойчив пропилен","Удароустойчив пропилен"]
["Размери","Тяло","","Височина","мм","1,893","1,910","1,893","1,910","1,893","1,910","1,893","1,910"]
["","","","Широчина","мм","594","792","594","792","594","792","594","792"]
["","","","Дълбочина","мм","680","817","680","817","680","817","680","817"]
["Тегло","Тяло","","","кг","94","117","94","117","94","117","94","117"]
["PED (директива за оборудване под налягане)","Категория","","","","Категория II","Категория II","Категория II","Категория II","Категория II","Категория II","Категория II","Категория II"]
["Хладилен агент","Тип","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Потенциал на глобално затопляне","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Зареждане","","","кг","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80"]
["","Маса","","","tCO2Eq","2.57","2.57","2.57","2.57","2.57","2.57","2.57","2.57"]
["Звукова мощност","Ном.","","","дБА","44.7","44.7","44.7","44.7","49.0","49.0","49.0","49.0"]
["Ниво на звуково налягане","Ном.","","","дБА","36.8","36.8","36.8","36.8","40.3","40.3","40.3","40.3"]
["Работен диапазон","Отопление","Водна страна","Мин.","°C","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)"]
["","","","Макс.","°C","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)"]
["","Охлаждане","околна температура","Мин.","°C със сух термометър","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)"]
["","","Водна страна","Мин.","°C","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)"]
["","","","Макс.","°C","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)"]
["Електрозахранване","Фаза","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Честота","","","Хц","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напрежение","","","V","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Забележки","","","","","(1) - Топлинни загуби съгласно EN12897","(1) - Топлинни загуби съгласно EN12897","(1) - Топлинни загуби съгласно EN12897","(1) - Топлинни загуби съгласно EN12897","(1) - Топлинни загуби съгласно EN12897","(1) - Топлинни загуби съгласно EN12897","(1) - Топлинни загуби съгласно EN12897","(1) - Топлинни загуби съгласно EN12897"]
["","","","","","(2) - Направете справка със схемата за работни ограничения","(2) - Направете справка със схемата за работни ограничения","(2) - Направете справка със схемата за работни ограничения","(2) - Направете справка със схемата за работни ограничения","(2) - Направете справка със схемата за работни ограничения","(2) - Направете справка със схемата за работни ограничения","(2) - Направете справка със схемата за работни ограничения","(2) - Направете справка със схемата за работни ограничения"]