{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":13,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBVZ-D6V / ERLA11-14DV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBVZ16S18DJ6V / ERLA11DAV3","EBVZ16S23DJ6V / ERLA11DAV3","EBVZ16S18DJ6V / ERLA11D2V3","EBVZ16S23DJ6V / ERLA11D2V3","EBVZ16S18DJ6V / ERLA14DAV3","EBVZ16S23DJ6V / ERLA14DAV3","EBVZ16S18DJ6V / ERLA14D2V3","EBVZ16S23DJ6V / ERLA14D2V3"]
["Топлинен капацитет","Ном.","","","kW","10.6 (1), 9.82 (2)","10.6 (1), 9.82 (2)","10.6 (1), 9.82 (2)","10.6 (1), 9.82 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)"]
["Входяща мощност","Отопление","","Ном.","kW","2.18 (1), 2.68 (2)","2.18 (1), 2.68 (2)","2.18 (1), 2.68 (2)","2.18 (1), 2.68 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)"]
["Консумирана мощност","Битова гореща вода от 10°C до 50°C","","Ном.","kWh","2.44","3.41","2.44","3.41","2.44","3.41","2.44","3.41"]
["Време за загряване от 10°C до 50°C","hr","","","","1 ч. 25 мин. при 7°C външна температура","1 ч. 25 мин. при 7°C външна температура","1 ч. 25 мин. при 7°C външна температура","1 ч. 25 мин. при 7°C външна температура","1 ч. 25 мин. при 7°C външна температура","1 ч. 25 мин. при 7°C външна температура","1 ч. 25 мин. при 7°C външна температура","1 ч. 25 мин. при 7°C външна температура"]
["COP","","","","","4.83 (1), 3.66 (2)","4.83 (1), 3.66 (2)","4.83 (1), 3.66 (2)","4.83 (1), 3.66 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)"]
["Загряване на битова гореща вода ","Общо","","Обявен график на натоварване","","L","XL","L","XL","L","XL","L","XL"]
["Загряване на битова гореща вода","Умерен климат","","Клас на енергийна ефективност на загряване на вода","","A+","A","A+","A","A+","A","A+","A"]
["Отопление с конвекция","Изходяща вода при средни климат. условия 55°C","Общо","SCOP","","3.23","3.23","3.23","3.23","3.22","3.22","3.22","3.22"]
["","","","Клас на сезонна ефективност при отопление","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Изходяща вода при средни климат. условия 35°C","Общо","SCOP","","4.61","4.61","4.61","4.61","4.60","4.60","4.60","4.60"]
["","","","Клас на сезонна ефективност при отопление","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Забележки","","","","","(1) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(3) - Измерено при спад на налягане от 10 kPa в системата за отопление при работно състояние на изходящата вода от 47-55°C в стая с температура 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(3) - Измерено при спад на налягане от 10 kPa в системата за отопление при работно състояние на изходящата вода от 47-55°C в стая с температура 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(3) - Измерено при спад на налягане от 10 kPa в системата за отопление при работно състояние на изходящата вода от 47-55°C в стая с температура 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(3) - Измерено при спад на налягане от 10 kPa в системата за отопление при работно състояние на изходящата вода от 47-55°C в стая с температура 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(3) - Измерено при спад на налягане от 10 kPa в системата за отопление при работно състояние на изходящата вода от 47-55°C в стая с температура 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(3) - Измерено при спад на налягане от 10 kPa в системата за отопление при работно състояние на изходящата вода от 47-55°C в стая с температура 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(3) - Измерено при спад на налягане от 10 kPa в системата за отопление при работно състояние на изходящата вода от 47-55°C в стая с температура 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(3) - Измерено при спад на налягане от 10 kPa в системата за отопление при работно състояние на изходящата вода от 47-55°C в стая с температура 20°C. DB/WB 7°C/6°."]