{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBVZ-D9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBVZ16S18DJ9W","EBVZ16S23DJ9W"]
["Корпус","Цвят","","","","Бяло + черно","Бяло + черно"]
["","Материал","","","","Метален лист с покритие","Метален лист с покритие"]
["Размери","Тяло","","Височина","мм","1655","1855"]
["","","","Широчина","мм","595","595"]
["","","","Дълбочина","мм","634","634"]
["Тегло","Тяло","","","кг","137","145"]
["PED (директива за оборудване под налягане)","Категория","","","","Категория II","Категория II"]
["Звукова мощност","Ном.","","","дБА","44.0","44.0"]
["Ниво на звуково налягане","Ном.","","","дБА","30.0","30.0"]
["Работен диапазон","Отопление","Водна страна","Мин.","°C","15","15"]
["","","","Макс.","°C","60","60"]
["","Охлаждане","околна температура","Мин.","°C със сух термометър","10","10"]
["","","Водна страна","Мин.","°C","5","5"]
["","","","Макс.","°C","22","22"]
["Електрозахранване","Име","","","","Вж. бележка 6","Вж. бележка 6"]
["Електрически нагревател","Електрозахранване","","Име","","9W","9W"]
["","","","Фаза","","3~","3~"]
["","","","Честота","Хц","50","50"]
["","","","Напрежение","V","400","400"]
["","Препоръчани предпазители","","","A","20","20"]
["Забележки","","","","","(1) - Работната зона се увеличава до по-ниски дебити в зависимост от работния режим - вижте кривата на ESP.","(1) - Работната зона се увеличава до по-ниски дебити в зависимост от работния режим - вижте кривата на ESP."]
["","","","","","(2) - Въз основа на dT от 45 K","(2) - Въз основа на dT от 45 K"]
["","","","","","(3) - включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд","(3) - включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд"]
["","","","","","(4) - Измерено при спад на налягане от 10 kPa в системата за отопление при работно състояние на изходящата вода от 47-55°C в стая с температура 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(4) - Измерено при спад на налягане от 10 kPa в системата за отопление при работно състояние на изходящата вода от 47-55°C в стая с температура 20°C. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(5) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон","(5) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон"]
["","","","","","(6) - 4 полюсен 20 A крива 400V пусково клас C (вижте електрическата схема)","(6) - 4 полюсен 20 A крива 400V пусково клас C (вижте електрическата схема)"]