{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":7,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EDLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EDLQ05CAV3","EDLQ07CAV3"]
["Топлинен капацитет","Ном.","","","кВт","4.4, 4.03","7, 6.9"]
["Входяща мощност","Отопление","","Ном.","кВт","0.88, 1.13","1.55, 2.02"]
["COP","","","","","5, 3.58","4.52, 3.42"]
["Размери","Тяло","","Височина","мм","735","735"]
["","","","Широчина","мм","1090","1090"]
["","","","Дълбочина","мм","350","350"]
["Тегло","Тяло","","","кг","76","80"]
["Вентилатор","Скорост на въздушния поток","Отопление","Висок","м³/мин","45.0","47.0"]
["Работен диапазон","Отопление","Водна страна","Мин.","°C","15","15"]
["","","","Макс.","°C","55.0","55.0"]
["","Домакинска гореща вода","околна температура","Мин.","°C със сух термометър","-25.0","-25.0"]
["","","","Макс.","°C със сух термометър","35.0","35.0"]
["","","Водна страна","Мин.","°C","25","25"]
["","","","Макс.","°C","80","80"]
["Звукова мощност","Отопление","","Ном.","dBA","61","62"]
["Ниво на звуково налягане","Отопление","","Ном.","dBA","48","49"]
["Хладилен агент","Тип","","","","R-410A","R-410A"]
["","Потенциал на глобално затопляне","","","","2088","2088"]
["","Зареждане","","","кг","1.3","1.45"]
["","Маса","","","tCO2Eq","2.714","3.027"]
["Отопление с конвекция","Изходяща вода при средни климат. условия 55°C","Общо","SCOP","","3.2","3.2"]
["","","","Клас на сезонна ефективност при отопление","","A++","A++"]
["","Изходяща вода при средни климат. условия 35°C","Общо","SCOP","","4.39","4.14"]
["","","","Клас на сезонна ефективност при отопление","","A++","A++"]
["Електрозахранване","Име","","","","V3","V3"]
["","Фаза","","","","1~","1~"]
["","Честота","","","Хц","50","50"]
["","Напрежение","","","V","230","230"]
["Забележки","","","","","(1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)","(2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - По-ниско, ако е монтиран допълнителен нагревател; В случай, че няма допълнителен нагревател, работата на термопомпата започва при 10°C","(3) - По-ниско, ако е монтиран допълнителен нагревател; В случай, че няма допълнителен нагревател, работата на термопомпата започва при 10°C"]
["","","","","","(4) - Работе диапазон за битова гореща вода (външно тяло): диапазонът се увеличава със спомагателен нагревател. Вижте отделната схема за работния диапазон.","(4) - Работе диапазон за битова гореща вода (външно тяло): диапазонът се увеличава със спомагателен нагревател. Вижте отделната схема за работния диапазон."]
["","","","","","(5) -                                             >                      50°C само с BSH, без термопомпа                    ","(5) -                                             >                      50°C само с BSH, без термопомпа                    "]
["","","","","","(6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте диаграмата на звуковия спектър за допълнителна информация.","(6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте диаграмата на звуковия спектър за допълнителна информация."]
["","","","","","(7) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване).","(7) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване)."]
["","","","","","(8) - Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд","(8) - Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд"]
["","","","","","(9) - Пусковият ток на инверторно управлявания компресор на Daikin Altherma е винаги <= макс. работен ток","(9) - Пусковият ток на инверторно управлявания компресор на Daikin Altherma е винаги <= макс. работен ток"]