{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":7,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EDLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EDLQ05CAV3","EDLQ07CAV3"]
["Ниво на звуково налягане","Отопление","","Ном.","дБА","48 (8)","49 (8)"]
["Хладилен агент","Потенциал на глобално затопляне","","","","2,088","2,088"]
["","Charge","","","kg","1.30","1.45"]
["","Тип","","","","R-410A","R-410A"]
["Работен диапазон","Отопление","Водна страна","Макс.","°C","55.0","55.0"]
["","","","Min.","°C","15 (4)","15 (4)"]
["","Домакинска гореща вода","Водна страна","Макс.","°C","80 (7)","80 (7)"]
["","","","Мин.","°C","25","25"]
["","","околна температура","Мин.","°C (сух термометър)","-25.0 (6)","-25.0 (6)"]
["","","","Макс.","°C (сух термометър)","35.0 (6)","35.0 (6)"]
["Power input","Отопление","","Ном.","kW","0.880 (1), 1.13 (2)","1.55 (1), 2.02 (2)"]
["Sound power level","Heating","","Ном.","дБА","61","62"]
["COP","","","","","5.00 (1), 3.58 (2)","4.52 (1), 3.42 (2)"]
["Размери","Тяло","","Широчина","мм","1,090","1,090"]
["","","","Дълбочина","мм","350","350"]
["","","","Височина","мм","735","735"]
["Тегло","Тяло","","","kg","76.0","80.0"]
["Отопление с конвекция","Изх. вода - ср. климат. условия 35°C","Общо","ηs (Сезонна ефективност на отопление)","%","172","163"]
["","","","Клас на сезонна ефективност при отопление","","A++","A++"]
["","","","SCOP","","4.39","4.14"]
["","Изходяща вода при средни климат. условия 55°C","Общо","Клас на сезонна ефективност при отопление","","A++","A++"]
["","","","ηs (Сезонна ефективност на отопление)","%","125","125"]
["","","","SCOP","","3.20","3.20"]
["Вентилатор","Скорост на въздушния поток","Отопление","Висок","м³/мин","45.0","47.0"]
["Топлинен капацитет","Ном.","","","kW","4.40 (1), 4.03 (2)","7.00 (1), 6.90 (2)"]
["Power supply","Фаза","","","","1~","1~"]
["","Име","","","","V3","V3"]
["","Честота","","","Хц","50","50"]
["","Напрежение","","","V","230","230"]
["Забележки","","","","","(1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)","(2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Категория на тяло според Директивата за оборудване под налягане: изключено от обхвата на Директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC","(3) - Категория на тяло според Директивата за оборудване под налягане: изключено от обхвата на Директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC"]
["","","","","","(4) - По-ниско, ако е монтиран допълнителен нагревател; В случай, че няма допълнителен нагревател, работата на термопомпата започва при 10°C","(4) - По-ниско, ако е монтиран допълнителен нагревател; В случай, че няма допълнителен нагревател, работата на термопомпата започва при 10°C"]
["","","","","","(5) - За повече подробности за стандартните принадлежности, направете справка с ръководството за монтаж/експлоатация","(5) - За повече подробности за стандартните принадлежности, направете справка с ръководството за монтаж/експлоатация"]
["","","","","","(6) - Работе диапазон за битова гореща вода (външно тяло): диапазонът се увеличава със спомагателен нагревател. Вижте отделната схема за работния диапазон.","(6) - Работе диапазон за битова гореща вода (външно тяло): диапазонът се увеличава със спомагателен нагревател. Вижте отделната схема за работния диапазон."]
["","","","","","(7) - > 50°C само с BSH, без работа на термопомпа","(7) - > 50°C само с BSH, без работа на термопомпа"]
["","","","","","(8) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте диаграмата на звуковия спектър за допълнителна информация.","(8) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте диаграмата на звуковия спектър за допълнителна информация."]
["","","","","","(9) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване).","(9) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване)."]
["","","","","","(10) - Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд","(10) - Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд"]
["","","","","","(11) - Пусковият ток на инверторно управлявания компресор на Daikin Altherma е винаги <= макс. работен ток","(11) - Пусковият ток на инверторно управлявания компресор на Daikin Altherma е винаги <= макс. работен ток"]