{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":12,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHBH-CB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHBH04CB3V","EHBH08CB9W","EHBH08CB3V","EHBH11CB3V","EHBH11CB9W","EHBH16CB3V","EHBH16CB9W"]
["Корпус","Цвят","","","","Бяло","Бяло","Бяло","Бяло","Бяло","Бяло","Бяло"]
["","Материал","","","","Метален лист с покритие","Метален лист с покритие","Метален лист с покритие","Метален лист с покритие","Метален лист с покритие","Метален лист с покритие","Метален лист с покритие"]
["Размери","Тяло","","Височина","мм","890","890","890","890","890","890","890"]
["","","","Широчина","мм","480","480","480","480","480","480","480"]
["","","","Дълбочина","мм","344","344","344","344","344","344","344"]
["Тегло","Тяло","","","кг","41.0","45.0","43.0","43.0","44.0","44.0","45.0"]
["PED (директива за оборудване под налягане)","Категория","","","","Art3§3, Вж. бележка 1","Категория I, Вж. бележка 1","Категория I, Вж. бележка 1","Art3§3, Вж. бележка 1","Art3§3, Вж. бележка 1","Art3§3, Вж. бележка 1","Art3§3, Вж. бележка 1"]
["Звукова мощност","Ном.","","","dBA","40.0","40.0","40.0 (4)","41.0 (4)","41.0 (4)","44.0 (4)","44.0 (4)"]
["Ниво на звуково налягане","Ном.","","","dBA","26.0","26.0","26.0 (5)","27.0 (5)","27.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)"]
["Работен диапазон","Отопление","Водна страна","Мин.","°C","15","15","15 (6)","15 (6)","15 (6)","15 (6)","15 (6)"]
["","","","Макс.","°C","55.0","55.0","55.0","55.0 (8)","55.0 (8)","55.0 (8)","55.0 (8)"]
["Електрозахранване","Име","","","","Вижте бележка 11","Вижте бележка 11","Вижте бележка 11","Вижте бележка 11","Вижте бележка 11","Вижте бележка 11","Вижте бележка 11"]
["Електрически нагревател","Електрозахранване","","Име","","3V3","9W","3V3","3V3","9W","3V3","9W"]
["","","","Фаза","","1~","Вижте ръководството за монтаж или чертеж 4D093592","1~","1~","Вижте ръководството за монтаж или чертеж 4D093592","1~","Вижте ръководството за монтаж или чертеж 4D093592"]
["","","","Честота","Хц","50","50","50","50","50","50","50"]
["","","","Напрежение","V","230","","230","230","","230"]
["Кабелни връзки","За свързване с потребителски интефейс","","Количество","","2","2","2","2","2","2","2"]
["Връзки на окабеляване","За свързване с потребителски интефейс","","Забележка","","075 mm² до 125 mm² (макс. дължина 500 m)","075 mm² до 125 mm² (макс. дължина 500 m)","075 mm² до 125 mm² (макс. дължина 500 m)","075 mm² до 125 mm² (макс. дължина 500 m)","075 mm² до 125 mm² (макс. дължина 500 m)","075 mm² до 125 mm² (макс. дължина 500 m)","075 mm² до 125 mm² (макс. дължина 500 m)"]
["Забележки","","","","","(1) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване).","(1) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване).","(1) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване).","(1) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване).","(1) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване).","(1) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване).","(1) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване)."]
["","","","","","(2) - включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд","(2) - включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд","(2) - включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд","(2) - включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд","(2) - включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд","(2) - включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд","(2) - включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд"]
["","","","","","(3) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(3) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(4) - Нивото на звуковото налягане е измерено в звукоизолирано помещение на 1 m разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и звуковата среда. Посоченото ниво на звуково налягане е максималната възможна стойност в работния диапазон на уреда","(4) - Нивото на звуковото налягане е измерено в звукоизолирано помещение на 1 m разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и звуковата среда. Посоченото ниво на звуково налягане е максималната възможна стойност в работния диапазон на уреда","(4) - Нивото на звуковото налягане е измерено в звукоизолирано помещение на 1 m разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и звуковата среда. Посоченото ниво на звуково налягане е максималната възможна стойност в работния диапазон на уреда","(4) - Нивото на звуковото налягане е измерено в звукоизолирано помещение на 1 m разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и звуковата среда. Посоченото ниво на звуково налягане е максималната възможна стойност в работния диапазон на уреда","(4) - Нивото на звуковото налягане е измерено в звукоизолирано помещение на 1 m разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и звуковата среда. Посоченото ниво на звуково налягане е максималната възможна стойност в работния диапазон на уреда","(4) - Нивото на звуковото налягане е измерено в звукоизолирано помещение на 1 m разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и звуковата среда. Посоченото ниво на звуково налягане е максималната възможна стойност в работния диапазон на уреда","(4) - Нивото на звуковото налягане е измерено в звукоизолирано помещение на 1 m разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и звуковата среда. Посоченото ниво на звуково налягане е максималната възможна стойност в работния диапазон на уреда"]
["","","","","","(5) - 15°C-25°C: Само BUH без работа на термопомпа = по време на въвеждане в експлоатация","(5) - 15°C-25°C: Само BUH без работа на термопомпа = по време на въвеждане в експлоатация","(5) - 15°C-25°C: Само BUH без работа на термопомпа = по време на въвеждане в експлоатация","(5) - 15°C-25°C: Само BUH без работа на термопомпа = по време на въвеждане в експлоатация","(5) - 15°C-25°C: Само BUH без работа на термопомпа = по време на въвеждане в експлоатация","(5) - 15°C-25°C: Само BUH без работа на термопомпа = по време на въвеждане в експлоатация","(5) - 15°C-25°C: Само BUH без работа на термопомпа = по време на въвеждане в експлоатация"]
["","","","","","(6) -                                             >                      50°C само с BSH, без термопомпа                    ","(6) -                                             >                      50°C само с BSH, без термопомпа                    ","(6) -                                             >                      50°C само с BSH, без термопомпа                    ","(6) - Вижте работния диапазон за подробности относно разликите между *RHQ* и *RLQ* модели","(6) - Вижте работния диапазон за подробности относно разликите между *RHQ* и *RLQ* модели","(6) - Вижте работния диапазон за подробности относно разликите между *RHQ* и *RLQ* модели","(6) - Вижте работния диапазон за подробности относно разликите между *RHQ* и *RLQ* модели"]
["","","","","","","","","(7) -                                             >                      50°C само с BSH, без термопомпа                    ","(7) -                                             >                      50°C само с BSH, без термопомпа                    ","(7) -                                             >                      50°C само с BSH, без термопомпа                    ","(7) -                                             >                      50°C само с BSH, без термопомпа                    "]