{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":12,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHVH-CB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHVH04S18CB3V","EHVH08S18CB3V","EHVH08S26CB9W","EHVH11S26CB9W","EHVH11S18CB3V","EHVH16S26CB9W","EHVH16S18CB3V"]
["Ниво на звуково налягане","Ном.","","","дБА","","28.0 (7)"]
["Звукова мощност","Nom.","","","дБА","","42.0 (6)"]
["Размери","Тяло","","Широчина","мм","","600"]
["","","","Дълбочина","мм","","728"]
["","","","Височина","мм","","1,732"]
["Корпус","Материал","","","","","Метален лист с покритие"]
["","Цвят","","","","","Бяло"]
["PED","Категория","","","","","Категория I, Вижте бележка 1"]
["Тегло","Тяло","","","кг","","117"]
["Кабелни връзки","За свързване с потребителски интефейс","","Забележка","","","0,75 mm² до 1,25 mm² (макс. дължина 500m)"]
["","","","Количество","","","2"]
["Power supply","Име","","","","","Вижте бележка 14"]
["Електрически нагревател","Електрозахранване","","Честота","Хц","","50"]
["","","","Напрежение","V","","230"]
["","","","Име","","","3V3"]
["","","","Фаза","","","1~"]
["Забележки","","","","","(1) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване).","(1) - Категория на тяло според Директивата за оборудване под налягане: изключено от обхвата на Директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC","(1) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване).","(1) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване).","(1) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване).","(1) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване).","(1) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване)."]
["","","","","","(2) - Въз основа на dT от 45 K","(2) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване).","(2) - Въз основа на dT от 45 K","(2) - Въз основа на dT от 45 K","(2) - Въз основа на dT от 45 K","(2) - Въз основа на dT от 45 K","(2) - Въз основа на dT от 45 K"]
["","","","","","(3) - включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд","(3) - Въз основа на dT от 45 K","(3) - включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд","(3) - включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд","(3) - включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд","(3) - включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд","(3) - включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд"]
["","","","","","(4) - С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода.","(4) - включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд","(4) - С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода.","(4) - С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода.","(4) - С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода.","(4) - С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода.","(4) - С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода."]
["","","","","","(5) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(5) - С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода.","(5) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(5) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(5) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(5) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(5) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(6) - Нивото на звуковото налягане е измерено в камера почти без отразяване на звука на разстояние 1 м от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда.","(6) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(6) - Нивото на звуковото налягане е измерено в камера почти без отразяване на звука на разстояние 1 м от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда.","(6) - Нивото на звуковото налягане е измерено в камера почти без отразяване на звука на разстояние 1 м от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда.","(6) - Нивото на звуковото налягане е измерено в камера почти без отразяване на звука на разстояние 1 м от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда.","(6) - Нивото на звуковото налягане е измерено в камера почти без отразяване на звука на разстояние 1 м от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда.","(6) - Нивото на звуковото налягане е измерено в камера почти без отразяване на звука на разстояние 1 м от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда."]
["","","","","","(7) - 15°C-25°C: Само BUH, без работа на термопомпа = по време на въвеждане в експлоатация","(7) - Нивото на звуковото налягане е измерено в камера почти без отразяване на звука на разстояние 1 м от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда.","(7) - 15°C-25°C: Само BUH без работа на термопомпа = по време на въвеждане в експлоатация","(7) - 15°C-25°C: Само BUH, без работа на термопомпа = по време на въвеждане в експлоатация","(7) - 15°C-25°C: Само BUH, без работа на термопомпа = по време на въвеждане в експлоатация","(7) - 15°C-25°C: Само BUH, без работа на термопомпа = по време на въвеждане в експлоатация","(7) - 15°C-25°C: Само BUH, без работа на термопомпа = по време на въвеждане в експлоатация"]
["","","","","","(8) - За външни тела *RLQ* & > 55℃ само с BUH, без работа на термопомпа","(8) - 15°C-25°C: Само BUH, без работа на термопомпа = по време на въвеждане в експлоатация","(8) - За външни тела *RLQ* & > 55℃ само с BUH, без работа на термопомпа","(8) - Вижте работния диапазон за подробности относно разликите между *RHQ* и *RLQ* модели","(8) - Вижте работния диапазон за подробности относно разликите между *RHQ* и *RLQ* модели","(8) - Вижте работния диапазон за подробности относно разликите между *RHQ* и *RLQ* модели","(8) - Вижте работния диапазон за подробности относно разликите между *RHQ* и *RLQ* модели"]
["","","","","","","(9) - По-ниско, ако е монтиран допълнителен нагревател; В случай, че няма допълнителен нагревател, работата на термопомпата започва при 10°C","","(9) - За външни тела *RLQ* & > 55℃ само с BUH, без работа на термопомпа","(9) - За външни тела *RLQ* & > 55℃ само с BUH, без работа на термопомпа","(9) - За външни тела *RLQ* & > 55℃ само с BUH, без работа на термопомпа","(9) - За външни тела *RLQ* & > 55℃ само с BUH, без работа на термопомпа"]
["","","","","","","(10) - Вижте работния диапазон за подробности относно разликите между *RHQ* и *RLQ* модели","","(10) - За външни тела *RHQ* & > 50℃ само с BUH, без работа на термопомпа","(10) - За външни тела *RHQ* & > 50℃ само с BUH, без работа на термопомпа","(10) - За външни тела *RHQ* & > 50℃ само с BUH, без работа на термопомпа","(10) - За външни тела *RHQ* & > 50℃ само с BUH, без работа на термопомпа"]
["","","","","","","(11) - За външни тела *RLQ* & > 55℃ само с BUH, без работа на термопомпа"]
["","","","","","","(12) - Техническите характеристики на уреда се отнасят за идеални работни условия, които са възпроизводими в среда на лабораторни изпитвания в съответствие с признатите стандарти в бранша (напр. EN14511)"]
["","","","","","","(13) - За външни тела *RHQ* & > 50℃ само с BUH, без работа на термопомпа"]
["","","","","","","(14) - Гореупоменатото електрозахранване на кутията на хидравликата е само за резервния нагревател. Разпределителната кутия и помпата на хидро-кутията се захранват през външното тяло."]
["","","","","","","(15) - Изберете диаметъра и типа според националните и местни разпоредби"]
["Корпус","Цвят","","","","Бяло","","Бяло","Бяло","Бяло","Бяло","Бяло"]
["","Материал","","","","Метален лист с покритие","","Метален лист с покритие","Метален лист с покритие","Метален лист с покритие","Метален лист с покритие","Метален лист с покритие"]
["Размери","Тяло","","Височина","мм","1732","","1732","1732","1732","1732","1732"]
["","","","Широчина","мм","600","","600","600","600","600","600"]
["","","","Дълбочина","мм","728","","728","728","728","728","728"]
["Тегло","Тяло","","","кг","116","","127","126","117","128","118"]
["PED (директива за оборудване под налягане)","Категория","","","","Art3§3, Вж. бележка 1","","Категория I, Вж. бележка 1","Art3§3, Вж. бележка 1","Art3§3, Вж. бележка 1","Art3§3, Вж. бележка 1","Art3§3, Вж. бележка 1"]
["Звукова мощност","Ном.","","","дБА","42.0 (6)","","42.0 (6)","42.0 (6)","42.0 (6)","44.0 (6)","44.0 (6)"]
["Ниво на звуково налягане","Ном.","","","дБА","28.0 (7)","","28.0 (7)","28.0 (7)","28.0 (7)","30.0 (7)","30.0 (7)"]
["Работен диапазон","Отопление","Водна страна","Мин.","°C","15 (8)","","15 (8)","15 (8)","15 (8)","15 (8)","15 (8)"]
["","","","Макс.","°C","55.0","","55.0","55.0 (10)","55.0 (10)","55.0 (10)","55.0 (10)"]
["Електрозахранване","Име","","","","Вижте бележка 14","","Вижте бележка 14","Вижте бележка 14","Вижте бележка 14","Вижте бележка 14","Вижте бележка 14"]
["Електрически нагревател","Електрозахранване","","Име","","3V3","","9W","9W","3V3","9W","3V3"]
["","","","Фаза","","1~","","Вижте ръководството за монтаж или чертеж 4D093592","Вижте ръководството за монтаж или чертеж 4D093592","1~","Вижте ръководството за монтаж или чертеж 4D093592","1~"]
["","","","Честота","Хц","50","","50","50","50","50","50"]
["","","","Напрежение","V","230","","","","230","","230"]
["Кабелни връзки","За свързване с потребителски интефейс","","Количество","","2","","2","2","2","2","2"]
["Връзки на окабеляване","За свързване с потребителски интефейс","","Забележка","","0,75 mm² до 1,25 mm² (макс. дължина 500 m)","","075 mm² до 125 mm² (макс. дължина 500 m)","0,75 mm² до 1,25 mm² (макс. дължина 500 m)","0,75 mm² до 1,25 mm² (макс. дължина 500 m)","0,75 mm² до 1,25 mm² (макс. дължина 500 m)","0,75 mm² до 1,25 mm² (макс. дължина 500 m)"]