{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":37,"n_cols":9,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHVX-E9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHVX08S18EJ9W","EHVX08S18EA9W","EHVX08S23EJ9W","EHVX08S23EA9W"]
["Корпус","Цвят","","","","Бяло + черно","Бяло + черно","Бяло + черно","Бяло + черно"]
["","Материал","","","","Метален лист с покритие","Метален лист с покритие","Метален лист с покритие","Метален лист с покритие"]
["Размери","Тяло","","Височина","mm","1,650","1,650","1,850","1,850"]
["","","","Широчина","mm","595","595","595","595"]
["","","","Дълбочина","mm","625","625","625","625"]
["Тегло","Тяло","","","кг","119","119","128","128"]
["PED (директива за оборудване под налягане)","Категория","","","","Чл. 4.3, Вж. бележка 1","Чл. 4.3, Вж. бележка 1","Чл. 4.3, Вж. бележка 1","Чл. 4.3, Вж. бележка 1"]
["Звукова мощност","Ном.","","","дБА","42 (6)","42 (6)","42 (6)","42 (6)"]
["Ниво на звуково налягане","Ном.","","","дБА","28 (7)","28 (7)","28 (7)","28 (7)"]
["Работен диапазон","Отопление","Водна страна","Мин.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","","Макс.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","Охлаждане","околна температура","Мин.","°C със сух термометър","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","Водна страна","Мин.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","","Макс.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["Електрозахранване","Име","","","","Вижте бележка 9","Вижте бележка 9","Вижте бележка 9","Вижте бележка 9"]
["Електрически нагревател","Електрозахранване","","Име","","9W","9W","9W","9W"]
["","","","Фаза","","3~","3~","3~","3~"]
["","","","Честота","Хц","50","50","50","50"]
["","","","Напрежение","V","400","400","400","400"]
["","Препоръчани предпазители","","","A","20","20","20","20"]
["Забележки","","","","","(1) - Категория на тяло според Директивата за оборудване под налягане: Art3§3: изключено от обхвата на Директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC","(1) - Категория на тяло според Директивата за оборудване под налягане: Art3§3: изключено от обхвата на Директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC","(1) - Категория на тяло според Директивата за оборудване под налягане: Art3§3: изключено от обхвата на Директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC","(1) - Категория на тяло според Директивата за оборудване под налягане: Art3§3: изключено от обхвата на Директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC"]
["","","","","","(2) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване).","(2) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване).","(2) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване).","(2) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване)."]
["","","","","","(3) - Въз основа на dT от 45 K","(3) - Въз основа на dT от 45 K","(3) - Въз основа на dT от 45 K","(3) - Въз основа на dT от 45 K"]
["","","","","","(4) - включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд","(4) - включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд","(4) - включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд","(4) - включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд"]
["","","","","","(5) - С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода.","(5) - С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода.","(5) - С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода.","(5) - С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода."]
["","","","","","(6) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(6) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(6) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(6) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(7) - Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука.","(7) - Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука.","(7) - Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука.","(7) - Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука."]
["","","","","","(8) - Вж. работния обхват на уреда.","(8) - Вж. работния обхват на уреда.","(8) - Вж. работния обхват на уреда.","(8) - Вж. работния обхват на уреда."]
["","","","","","(9) - Гореупоменатото електрозахранване на кутията на хидравликата е само за аварийния нагревател. Разпределителната кутия и помпата на хидро-кутията се захранват през външното тяло. Допълнителния резервоар за гореща домакинска вода има отделно електрозахранване.","(9) - Гореупоменатото електрозахранване на кутията на хидравликата е само за аварийния нагревател. Разпределителната кутия и помпата на хидро-кутията се захранват през външното тяло. Допълнителния резервоар за гореща домакинска вода има отделно електрозахранване.","(9) - Гореупоменатото електрозахранване на кутията на хидравликата е само за аварийния нагревател. Разпределителната кутия и помпата на хидро-кутията се захранват през външното тяло. Допълнителния резервоар за гореща домакинска вода има отделно електрозахранване.","(9) - Гореупоменатото електрозахранване на кутията на хидравликата е само за аварийния нагревател. Разпределителната кутия и помпата на хидро-кутията се захранват през външното тяло. Допълнителния резервоар за гореща домакинска вода има отделно електрозахранване."]
["","","","","","(10) - 4 полюсен 20 A крива 400V пусково клас C (вижте електрическата схема)","(10) - 4 полюсен 20 A крива 400V пусково клас C (вижте електрическата схема)","(10) - 4 полюсен 20 A крива 400V пусково клас C (вижте електрическата схема)","(10) - 4 полюсен 20 A крива 400V пусково клас C (вижте електрическата схема)"]
["","","","","","(11) - 2 полюсен 20 A крива 400V пусков клас C (вижте електрическата схема)","(11) - 2 полюсен 20 A крива 400V пусков клас C (вижте електрическата схема)","(11) - 2 полюсен 20 A крива 400V пусков клас C (вижте електрическата схема)","(11) - 2 полюсен 20 A крива 400V пусков клас C (вижте електрическата схема)"]