{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":52,"n_cols":8,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPGA011-016DV7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPGA11DAV37","EPGA14DAV37","EPGA16DAV37"]
["Ниво на звуково налягане","Отопление","","Ном.","дБА","48.0 (2)","49.0 (2)"]
["","Охлаждане","","Ном.","дБА","55.0 (3)","55.0 (3)"]
["Звукова мощност","Отопление","","Ном.","дБА","64.0 (1)","64.0 (1)"]
["","Охлаждане","","Ном.","дБА","68.0 (1)","68.0 (1)"]
["Хладилен агент","Потенциал на глобално затопляне","","","","675.0","675.0"]
["","Количество","","","кг","3.50","3.50"]
["","Тип","","","","R-32","R-32"]
["Размери","Тяло","","Широчина","mm","1,160","1,160"]
["","","","Дълбочина","mm","380","380"]
["","","","Височина","mm","1,440","1,440"]
["Тегло","Тяло","","","кг","143","143"]
["Работен диапазон","Охлаждане","","Макс.","°C със сух термометър","43","43"]
["","","","Мин.","°C със сух термометър","10","10"]
["","Домакинска гореща вода","","Мин.","°C със сух термометър","-28","-28"]
["","","","Макс.","°C със сух термометър","35","35"]
["Тръбни съединения","Разлика в нивата","Вътр. у-во - Външ. у-во","Макс.","м","10.0","10.0"]
["Power supply","Фаза","","","","1N~","1N~"]
["","Име","","","","V3","V3"]
["","Честота","","","Хц","50","50"]
["","Напрежение","","","V","230","230"]
["Ток","Препоръчани предпазители","","","A","32","32"]
["Забележки","","","","","(1) - Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5℃); ОтоплениеTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 35℃ (DT = 5°C)","(1) - Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5℃); ОтоплениеTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 35℃ (DT = 5°C)","(1) - Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5℃); ОтоплениеTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 35℃ (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте схемата на звуковия спектър за повече информация. Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C).","(2) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте схемата на звуковия спектър за повече информация. Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C).","(2) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте схемата на звуковия спектър за повече информация. Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)."]
["","","","","","(3) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте схемата на звуковия спектър за повече информация. Условие: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C).","(3) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте схемата на звуковия спектър за повече информация. Условие: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C).","(3) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте схемата на звуковия спектър за повече информация. Условие: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C)."]
["Размери","Тяло","","Височина","mm","","","1440"]
["","","","Широчина","mm","","","1160"]
["","","","Дълбочина","mm","","","380"]
["Тегло","Тяло","","","кг","","","143"]
["Работен диапазон","Охлаждане","","Мин.","°C със сух термометър","","","10"]
["","","","Макс.","°C със сух термометър","","","43"]
["","Домакинска гореща вода","","Мин.","°C със сух термометър","","","-28"]
["","Битова гореща вода","","Макс.","°C със сух термометър","","","35"]
["Звукова мощност","Отопление","","Ном.","дБА","","","66"]
["","Охлаждане","","Ном.","дБА","","","68"]
["Ниво на звуково налягане","Отопление","","Ном.","дБА","","","52.0 (2)"]
["","Охлаждане","","Ном.","дБА","","","55"]
["Хладилен агент","Тип","","","","","","R-32"]
["","Потенциал на глобално затопляне","","","","","","675"]
["","Маса","","","tCO2Eq","","","2.36"]
["","Зареждане","","","кг","","","3.5"]
["Тръбни съединения","Разлика в нивата","Вътр. у-во - Външ. у-во","Макс.","м","","","10.0"]
["Електрозахранване","Име","","","","","","V3"]
["","Фаза","","","","","","1N~"]
["","Честота","","","Хц","","","50"]
["","Напрежение","","","V","","","230"]
["Ток","Препоръчани предпазители","","","A","","","32"]