{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":8,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPRA14-18DV7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPRA14DAV37","EPRA16DAV37","EPRA18DAV37"]
["Размери","Тяло","","Височина","мм","1003","1003","1003"]
["","","","Широчина","мм","1270","1270","1270"]
["","","","Дълбочина","мм","533","533","533"]
["Тегло","Тяло","","","кг","146","146","146"]
["Работен диапазон","Охлаждане","","Мин.","°CDB","10","10","10"]
["","","","Макс.","°CDB","43","43","43"]
["","Домакинска гореща вода","","Мин.","°CDB","-28","-28","-28"]
["","Битова гореща вода","","Макс.","°CDB","35","35","35"]
["Звукова мощност","Отопление","","Ном.","дБА","56.0 (1)","56.0","59.0"]
["","Охлаждане","","Ном.","дБА","65.0 (2)","65.0","65.0"]
["Ниво на звуково налягане","Отопление","","Ном.","дБА","43.0 (3)","43.0","48.0"]
["","Охлаждане","","Ном.","дБА","52","52","52"]
["Хладилен агент","Тип","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","Потенциал на глобално затопляне","","","","675.0","675.0","675.0"]
["","Маса","","","tCO2Eq","2.84","2.84","2.84"]
["","Зареждане","","","кг","4.2","4.2","4.2"]
["Тръбни съединения","Разлика в нивата","Вътр. у-во - Външ. у-во","Макс.","м","10.0","10.0","10.0"]
["Електрозахранване","Име","","","","V3","V3","V3"]
["","Фаза","","","","1~","1~","1~"]
["","Честота","","","Хц","50","50","50"]
["","Напрежение","","","V","230","230","230"]
["Ток","Препоръчани предпазители","","","A","32","32","32"]
["Забележки","","","","","(1) - Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5℃); ОтоплениеTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 35℃ (DT = 5°C)","(1) - Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5℃); ОтоплениеTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 35℃ (DT = 5°C)","(1) - Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5℃); ОтоплениеTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 35℃ (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)","(2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)","(2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте схемата на звуковия спектър за повече информация. Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C).","(3) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте схемата на звуковия спектър за повече информация. Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C).","(3) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте схемата на звуковия спектър за повече информация. Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)."]
["","","","","","(4) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте схемата на звуковия спектър за повече информация. Условие: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C).","(4) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте схемата на звуковия спектър за повече информация. Условие: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C).","(4) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте схемата на звуковия спектър за повече информация. Условие: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C)."]
["","","","","","(5) - Процент от капацитета на отопление при Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(5) - Процент от капацитета на отопление при Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(5) - Процент от капацитета на отопление при Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]