{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETBH16E9W7 / EPRA14-18DW7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETBH16EF9W7 / EPRA14DAW17","ETBH16EF9W7 / EPRA14DBW17","ETBH16EF9W7 / EPRA16DAW17","ETBH16EF9W7 / EPRA16DBW17","ETBH16EF9W7 / EPRA18DAW17","ETBH16EF9W7 / EPRA18DBW17"]
["Топлинен капацитет","Мин.","","","кВт","3.70","3.70","3.96","3.96","4.40","4.40"]
["","Ном.","","","кВт","5.90","5.90","9.00","9.00","9.00","9.00"]
["","Макс.","","","кВт","9.75","9.75","10.44","10.44","11.60","11.60"]
["Входяща мощност","Отопление","","Мин.","кВт","0.84","0.84","0.90","0.90","1.00","1.00"]
["","","","Ном.","кВт","1.23","1.23","1.80","1.80","1.80","1.80"]
["","","","Макс.","кВт","2.17","2.17","2.32","2.32","2.58","2.58"]
["COP","","","","","4.79","4.79","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["Отопление с конвекция","Изходяща вода при средни климат. условия 55°C","Общо","SCOP","","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57"]
["","","","Клас на сезонна ефективност при отопление","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Изходяща вода при средни климат. условия 35°C","Общо","SCOP","","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71"]
["","","","Клас на сезонна ефективност при отопление","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Забележки","","","","","(1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C","(1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C","(1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C","(1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C","(1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C","(1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511","(3) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511","(3) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511","(3) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511","(3) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511","(3) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511"]
["","","","","","(4) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) с помпа на пълна скорост","(4) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) с помпа на пълна скорост","(4) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) с помпа на пълна скорост","(4) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) с помпа на пълна скорост","(4) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) с помпа на пълна скорост","(4) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) с помпа на пълна скорост"]