{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":11,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETSX-D / EPRA014-018DW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETSX16P30DA / EPRA14DAW1","ETSX16P50DA / EPRA14DAW1","ETSX16P30DA / EPRA16DAW1","ETSX16P50DA / EPRA16DAW1","ETSX16P50DA / EPRA18DAW1","ETSX16P30DA / EPRA18DAW1"]
["Вътрешно тяло","","","","","ETSX16P30DA","ETSX16P50DA","ETSX16P30DA","ETSX16P50DA","ETSX16P50DA","ETSX16P30DA"]
["Топлинен капацитет","Мин.","","","кВт","3.70","3.70","3.96","3.96","4.40","4.40"]
["","Ном.","","","кВт","5.90","5.90","9.00","9.00","9.00","9.00"]
["","Макс.","","","кВт","9.75","9.75","10.44","10.44","11.60","11.60"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","","кВт","10.6, 6.90","10.6, 6.90","11.5, 7.88","11.5, 7.88","12.5, 8.86","12.5, 8.86"]
["Входяща мощност","Отопление","","Мин.","кВт","0.84","0.84","0.90","0.90","1.00","1.00"]
["","","","Ном.","кВт","1.23","1.23","1.80","1.80","1.80","1.80"]
["","","","Макс.","кВт","2.17","2.17","2.32","2.32","2.58","2.58"]
["","Охлаждане","","Ном.","кВт","2.55, 2.56","2.55, 2.56","2.80, 2.93","2.80, 2.93","3.05, 3.31","3.05, 3.31"]
["Консумирана мощност","Битова гореща вода от 10°C до 50°C","","Ном.","kWh","3.50","5.78","3.50","5.78","5.78","3.50"]
["Време за загряване от 10°C до 50°C","hr","","","","1 ч. 25 мин. при 7°C външна температура","2 ч. 18 мин. при 7°C външна температура","1 ч. 25 мин. при 7°C външна температура","2 ч. 18 мин. при 7°C външна температура","2 ч. 18 мин. при 7°C външна температура","1 ч. 25 мин. при 7°C външна температура"]
["COP","","","","","4.79","4.79","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["EER","","","","","4.13, 2.70","4.13, 2.70","4.11, 2.69","4.11, 2.69","4.09, 2.68","4.09, 2.68"]
["Загряване на битова гореща вода ","Общо","","Обявен график на натоварване","","L","XL","L","XL","XL","L"]
["Загряване на битова гореща вода","Умерен климат","","Клас на енергийна ефективност на загряване на вода","","A","A","A","A","A","A"]
["Отопление с конвекция","Изходяща вода при средни климат. условия 55°C","Общо","SCOP","","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63"]
["","","","Клас на сезонна ефективност при отопление","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Изходяща вода при средни климат. условия 35°C","Общо","SCOP","","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81"]
["","","","Клас на сезонна ефективност при отопление","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Забележки","","","","","(1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C","(1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C","(1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C","(1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C","(1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C","(1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър","(3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър","(3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър","(3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър","(3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър","(3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър"]
["","","","","","(4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър","(4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър","(4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър","(4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър","(4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър","(4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър"]
["","","","","","(5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511","(5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511","(5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511","(5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511","(5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511","(5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511"]