{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETSXB16E / EPRA014-018DV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETSXB16P30EF / EPRA14DAV3","ETSXB16P50EF / EPRA14DAV3","ETSXB16P30EF / EPRA16DAV3","ETSXB16P50EF / EPRA16DAV3","ETSXB16P30EF / EPRA18DAV3","ETSXB16P50EF / EPRA18DAV3"]
["Загряване на битова гореща вода","Общо","","Обявен график на натоварване","","L","XL","L","XL","L","XL"]
["","Умерен климат","","Клас на енергийна ефективност на загряване на вода","","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["COP","","","","","4.67 (2)","4.67 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)"]
["Вътрешно тяло","","","","","ETSXB16P30EF","ETSXB16P50EF","ETSXB16P30EF","ETSXB16P50EF","ETSXB16P30EF","ETSXB16P50EF"]
["Отопление с конвекция","Изходяща вода при средни климат. условия 55°C","Общо","Клас на сезонна ефективност при отопление","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","","","ηs (Сезонна ефективност на отопление)","%","142","142","142","142","142","142"]
["","","","SCOP","","3.62","3.62","3.62","3.62","3.62","3.62"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","","кВт","10.6 (3), 6.90 (4)","10.6 (3), 6.90 (4)","11.5 (3), 7.88 (4)","11.5 (3), 7.88 (4)","12.5 (3), 8.86 (4)","12.5 (3), 8.86 (4)"]
["EER","","","","","4.13 (3), 2.70 (4)","4.13 (3), 2.70 (4)","4.11 (3), 2.69 (4)","4.11 (3), 2.69 (4)","4.09 (3), 2.68 (4)","4.09 (3), 2.68 (4)"]
["Топлинен капацитет","Ном.","","","кВт","5.69 (2)","5.69 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)"]
["","Мин.","","","кВт","3.70 (1)","3.70 (1)","3.96 (1)","3.96 (1)","4.40 (1)","4.40 (1)"]
["","Макс.","","","кВт","10.18 (1)","10.18 (1)","10.91 (1)","10.91 (1)","12.12 (1)","12.12 (1)"]
["Входяща мощност","Охлаждане","","Ном.","кВт","2.55 (3), 2.56 (4)","2.55 (3), 2.56 (4)","2.80 (3), 2.93 (4)","2.80 (3), 2.93 (4)","3.05 (3), 3.31 (4)","3.05 (3), 3.31 (4)"]
["","Отопление","","Макс.","кВт","2.09 (5)","2.09 (5)","2.24 (5)","2.24 (5)","2.49 (5)","2.49 (5)"]
["","","","Мин.","кВт","0.88 (5)","0.88 (5)","0.95 (5)","0.95 (5)","1.05 (5)","1.05 (5)"]
["","","","Ном.","кВт","1.22 (2)","1.22 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)"]
["Забележки","","","","","(1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C","(1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C","(1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C","(1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C","(1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C","(1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър","(3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър","(3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър","(3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър","(3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър","(3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър"]
["","","","","","(4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър","(4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър","(4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър","(4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър","(4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър","(4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър"]
["","","","","","(5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511","(5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511","(5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511","(5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511","(5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511","(5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511"]