{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETVH16E6V / EPRA014-018DW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETVH16S18EA6V / EPRA14DAW1","ETVH16S23EA6V / EPRA14DAW1","ETVH16S18EA6V / EPRA16DAW1","ETVH16S23EA6V / EPRA16DAW1","ETVH16S18EA6V / EPRA18DAW1","ETVH16S23EA6V / EPRA18DAW1"]
["Загряване на битова гореща вода","Общо","","Обявен график на натоварване","","L","XL","L","XL","L","XL"]
["","Умерен климат","","Клас на енергийна ефективност на загряване на вода","","A","A","A","A","A","A"]
["COP","","","","","4.79 (2)","4.79 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)"]
["Отопление с конвекция","Изходяща вода при средни климат. условия 55°C","Общо","Клас на сезонна ефективност при отопление","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","","","ηs (Сезонна ефективност на отопление)","%","140","140","140","140","140","140"]
["","","","SCOP","","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57"]
["Време за загряване от 10°C до 50°C","hr","","","","1h02min at 7°C ambient temperature","1h13min at 7°C ambient temperature","1h02min at 7°C ambient temperature","1h13min at 7°C ambient temperature","1h02min at 7°C ambient temperature","1h13min at 7°C ambient temperature"]
["Топлинен капацитет","Ном.","","","kW","5.90 (2)","5.90 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)"]
["","Мин.","","","kW","3.70 (1)","3.70 (1)","3.96 (1)","3.96 (1)","4.40 (1)","4.40 (1)"]
["","Макс.","","","kW","9.75 (1)","9.75 (1)","10.44 (1)","10.44 (1)","11.60 (1)","11.60 (1)"]
["Входяща мощност","Отопление","","Макс.","kW","2.17 (5)","2.17 (5)","2.32 (5)","2.32 (5)","2.58 (5)","2.58 (5)"]
["","","","Мин.","kW","0.84 (5)","0.84 (5)","0.90 (5)","0.90 (5)","1.00 (5)","1.00 (5)"]
["","","","Ном.","kW","1.23 (2)","1.23 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)"]
["","Битова гореща вода от 10°C до 50°C","","Ном.","kWh","2.57 (6)","2.85 (6)","2.57 (6)","2.85 (6)","2.57 (6)","2.85 (6)"]
["Забележки","","","","","(1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C","(1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C","(1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C","(1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C","(1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C","(1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър","(3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър","(3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър","(3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър","(3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър","(3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър"]
["","","","","","(4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър","(4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър","(4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър","(4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър","(4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър","(4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър"]
["","","","","","(5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511","(5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511","(5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511","(5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511","(5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511","(5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511"]
["","","","","","(6) - Изпитване при Ta DB/WB 7°C/6°C. Съгласно EN 16147.","(6) - Изпитване при Ta DB/WB 7°C/6°C. Съгласно EN 16147.","(6) - Изпитване при Ta DB/WB 7°C/6°C. Съгласно EN 16147.","(6) - Изпитване при Ta DB/WB 7°C/6°C. Съгласно EN 16147.","(6) - Изпитване при Ta DB/WB 7°C/6°C. Съгласно EN 16147.","(6) - Изпитване при Ta DB/WB 7°C/6°C. Съгласно EN 16147."]
["","","","","","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) с помпа на пълна скорост","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) с помпа на пълна скорост","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) с помпа на пълна скорост","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) с помпа на пълна скорост","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) с помпа на пълна скорост","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) с помпа на пълна скорост"]