{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":11,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETVH16UE6V / EPRA014-018DV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETVH16SU23EA6V / EPRA14DAV3","ETVH16SU18EA6V / EPRA14DAV3","ETVH16SU23EA6V / EPRA16DAV3","ETVH16SU18EA6V / EPRA16DAV3","ETVH16SU23EA6V / EPRA18DAV3","ETVH16SU18EA6V / EPRA18DAV3"]
["Топлинен капацитет","Мин.","","","кВт","","","","","4.40 (1)"]
["","Ном.","","","кВт","","","","","9.00 (2)"]
["","Макс.","","","кВт","","","","","12.12 (1)"]
["Входяща мощност","Отопление","","Мин.","кВт","","","","","1.05 (5)"]
["","","","Ном.","кВт","","","","","1.80 (2)"]
["","","","Макс.","кВт","","","","","2.49 (5)"]
["","Битова гореща вода от 10°C до 50°C","","Ном.","kWh","","","","","2.85 (6)"]
["Време за загряване от 10°C до 50°C","hr","","","","","","","","1h13min at 7°C ambient temperature"]
["COP","","","","","4.67","4.67","5.00","5.00","5.00 (2)","5.00"]
["Загряване на битова гореща вода","Общо","","Обявен график на натоварване","","","","","","XL"]
["","Умерен климат","","Клас на енергийна ефективност на загряване на вода","","","","","","A"]
["Отопление с конвекция","Изходяща вода при средни климат. условия 55°C","Общо","SCOP","","","","","","3.58"]
["","","","Клас на сезонна ефективност при отопление","","","","","","A++"]
["","Изх. вода - ср. климат. условия 35°C","Общо","SCOP","","","","","","4.51"]
["","","","Клас на сезонна ефективност при отопление","","","","","","A+++"]
["Забележки","","","","","(1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C","(1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C","(1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C","(1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C","(1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C","(1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511","(3) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511","(3) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511","(3) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511","(3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър","(3) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511"]
["","","","","","(4) - Изпитване при Ta DB/WB 7°C/6°C. Съгласно EN 16147.","(4) - Изпитване при Ta DB/WB 7°C/6°C. Съгласно EN 16147.","(4) - Изпитване при Ta DB/WB 7°C/6°C. Съгласно EN 16147.","(4) - Изпитване при Ta DB/WB 7°C/6°C. Съгласно EN 16147.","(4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър","(4) - Изпитване при Ta DB/WB 7°C/6°C. Съгласно EN 16147."]
["","","","","","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) с помпа на пълна скорост","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) с помпа на пълна скорост","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) с помпа на пълна скорост","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) с помпа на пълна скорост","(5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) с помпа на пълна скорост"]
["","","","","","","","","","(6) - Изпитване при Ta DB/WB 7°C/6°C. Съгласно EN 16147."]
["","","","","","","","","","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) с помпа на пълна скорост"]
["Топлинен капацитет","Мин.","","","кВт","3.70","3.70","3.96","3.96","","4.40"]
["","Ном.","","","кВт","5.69","5.69","9.00","9.00","","9.00"]
["","Макс.","","","кВт","10.18","10.18","10.91","10.91","","12.12"]
["Входяща мощност","Отопление","","Мин.","кВт","0.88","0.88","0.95","0.95","","1.05"]
["","","","Ном.","кВт","1.22","1.22","1.80","1.80","","1.80"]
["","","","Макс.","кВт","2.09","2.09","2.24","2.24","","2.49"]
["Консумирана мощност","Битова гореща вода от 10°C до 50°C","","Ном.","kWh","2.85","2.57","2.85","2.57","","2.57"]
["Време за загряване от 10°C до 50°C","hr","","","","1 ч. 13 мин. при 7°C външна температура","9 h 20 min при 7°C външна температура","1 ч. 13 мин. при 7°C външна температура","9 h 20 min при 7°C външна температура","","9 h 20 min при 7°C външна температура"]
["Загряване на битова гореща вода ","Общо","","Обявен график на натоварване","","XL","L","XL","L","","L"]
["Загряване на битова гореща вода","Умерен климат","","Клас на енергийна ефективност на загряване на вода","","A","A","A","A","","A"]
["Отопление с конвекция","Изходяща вода при средни климат. условия 55°C","Общо","SCOP","","3.58","3.58","3.58","3.58","","3.58"]
["","","","Клас на сезонна ефективност при отопление","","A++","A++","A++","A++","","A++"]
["","Изходяща вода при средни климат. условия 35°C","Общо","SCOP","","4.51","4.51","4.51","4.51","","4.51"]
["","","","Клас на сезонна ефективност при отопление","","A+++","A+++","A+++","A+++","","A+++"]