{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETVX16E6V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETVX16S18EA6V","ETVX16S23EA6V"]
["Корпус","Материал","","","","Метален лист с покритие","Метален лист с покритие"]
["Размери","Тяло","","Височина","мм","1650","1850"]
["","","","Широчина","мм","595","595"]
["","","","Дълбочина","мм","625","625"]
["Тегло","Тяло","","","кг","109","118"]
["Звукова мощност","Ном.","","","дБА","44.0","44.0"]
["Ниво на звуково налягане","Ном.","","","дБА","30.0","30.0"]
["Работен диапазон","Отопление","Водна страна","Мин.","°C","0","0"]
["","","","Макс.","°C","0","0"]
["","Охлаждане","околна температура","Мин.","°C със сух термометър","0","0"]
["","","Водна страна","Мин.","°C","0","0"]
["","","","Макс.","°C","0","0"]
["Електрозахранване","Име","","","","Вижте бележка 9","Вижте бележка 9"]
["Електрически нагревател","Електрозахранване","","Име","","6V3","6V3"]
["","","","Фаза","","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["","","","Честота","Хц","50","50"]
["","","","Напрежение","V","230","230"]
["","Препоръчани предпазители","","","A","20.000","20.000"]
["Забележки","","","","","(1) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване).","(1) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване)."]
["","","","","","(2) - Въз основа на dT от 45 K","(2) - Въз основа на dT от 45 K"]
["","","","","","(3) - Включително тръбопровод + помощен нагревател; без разширителен съд","(3) - Включително тръбопровод + помощен нагревател; без разширителен съд"]
["","","","","","(4) - С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода.","(4) - С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода."]
["","","","","","(5) - Измерено при спад на налягане от 10 kPa в системата за отопление при работно състояние на изходящата вода от 47-55°C в стая с температура 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(5) - Измерено при спад на налягане от 10 kPa в системата за отопление при работно състояние на изходящата вода от 47-55°C в стая с температура 20°C. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(6) - Стойност, измерена в камера почти без отразяване на звука на разстояние 1 м от у-вото. Това е отн. стойност, която зависи от разстоянието и акуст. среда. Посоченото ниво на зв. налягане е измерено при спад на налягане от 10 kPa в с-ма за отопление при раб. състояние на изх. вода от 47-55°C в стая с темп. 20°C.","(6) - Стойност, измерена в камера почти без отразяване на звука на разстояние 1 м от у-вото. Това е отн. стойност, която зависи от разстоянието и акуст. среда. Посоченото ниво на зв. налягане е измерено при спад на налягане от 10 kPa в с-ма за отопление при раб. състояние на изх. вода от 47-55°C в стая с темп. 20°C."]
["","","","","","(7) - Вж. работния обхват на уреда.","(7) - Вж. работния обхват на уреда."]
["","","","","","(8) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж","(8) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж"]
["","","","","","(9) - 4 полюсен 20 A крива 400V пусково клас C (вижте електрическата схема)","(9) - 4 полюсен 20 A крива 400V пусково клас C (вижте електрическата схема)"]