{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":11,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETVX16E9W / EPRA014-018DW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETVX16S23EA9W / EPRA14DAW1","ETVX16S18EA9W / EPRA14DAW1","ETVX16S23EA9W / EPRA16DAW1","ETVX16S18EA9W / EPRA16DAW1","ETVX16S23EA9W / EPRA18DAW1","ETVX16S18EA9W / EPRA18DAW1"]
["Загряване на битова гореща вода","Общо","","Обявен график на натоварване","","XL","","XL","","XL"]
["","Умерен климат","","Клас на енергийна ефективност на загряване на вода","","A","","A","","A"]
["COP","","","","","4.79 (2)","4.79","5.00 (2)","5.00","5.00 (2)","5.00"]
["Отопление с конвекция","Изходяща вода при средни климат. условия 55°C","Общо","Клас на сезонна ефективност при отопление","","A++","","A++","","A++"]
["","","","ηs (Сезонна ефективност на отопление)","%","142","","142","","142"]
["","","","SCOP","","3.63","","3.63","","3.63"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","","кВт","10.6 (3), 6.90 (4)","","11.5 (3), 7.88 (4)","","12.5 (3), 8.86 (4)"]
["EER","","","","","4.13 (3), 2.70 (4)","4.13, 2.70","4.11 (3), 2.69 (4)","4.11, 2.69","4.09 (3), 2.68 (4)","4.09, 2.68"]
["Време за загряване от 10°C до 50°C","hr","","","","1h13min at 7°C ambient temperature","","1h13min at 7°C ambient temperature","","1h13min at 7°C ambient temperature"]
["Топлинен капацитет","Ном.","","","кВт","5.90 (2)","","9.00 (2)","","9.00 (2)"]
["","Мин.","","","кВт","3.70 (1)","","3.96 (1)","","4.40 (1)"]
["","Макс.","","","кВт","9.75 (1)","","10.44 (1)","","11.60 (1)"]
["Входяща мощност","Охлаждане","","Ном.","кВт","2.55 (3), 2.56 (4)","","2.80 (3), 2.93 (4)","","3.05 (3), 3.31 (4)"]
["","Отопление","","Макс.","кВт","2.17 (5)","","2.32 (5)","","2.58 (5)"]
["","","","Мин.","кВт","0.84 (5)","","0.90 (5)","","1.00 (5)"]
["","","","Ном.","кВт","1.23 (2)","","1.80 (2)","","1.80 (2)"]
["","Битова гореща вода от 10°C до 50°C","","Ном.","kWh","2.85 (6)","","2.85 (6)","","2.85 (6)"]
["Забележки","","","","","(1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C","(1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C","(1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C","(1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C","(1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C","(1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър","(3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър","(3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър","(3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър","(3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър","(3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър"]
["","","","","","(4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър","(4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър","(4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър","(4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър","(4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър","(4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър"]
["","","","","","(5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511","(5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511","(5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511","(5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511","(5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511","(5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511"]
["","","","","","(6) - Изпитване при Ta DB/WB 7°C/6°C. Съгласно EN 16147.","(6) - Изпитване при Ta DB/WB 7°C/6°C. Съгласно EN 16147.","(6) - Изпитване при Ta DB/WB 7°C/6°C. Съгласно EN 16147.","(6) - Изпитване при Ta DB/WB 7°C/6°C. Съгласно EN 16147.","(6) - Изпитване при Ta DB/WB 7°C/6°C. Съгласно EN 16147.","(6) - Изпитване при Ta DB/WB 7°C/6°C. Съгласно EN 16147."]
["","","","","","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) с помпа на пълна скорост","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) с помпа на пълна скорост","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) с помпа на пълна скорост","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) с помпа на пълна скорост","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) с помпа на пълна скорост","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) с помпа на пълна скорост"]
["Топлинен капацитет","Мин.","","","кВт","","3.70","","3.96","","4.40"]
["","Ном.","","","кВт","","5.90","","9.00","","9.00"]
["","Макс.","","","кВт","","9.75","","10.44","","11.60"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","","кВт","","10.6, 6.90","","11.5, 7.88","","12.5, 8.86"]
["Входяща мощност","Отопление","","Мин.","кВт","","0.84","","0.90","","1.00"]
["","","","Ном.","кВт","","1.23","","1.80","","1.80"]
["","","","Макс.","кВт","","2.17","","2.32","","2.58"]
["","Охлаждане","","Ном.","кВт","","2.55, 2.56","","2.80, 2.93","","3.05, 3.31"]
["Консумирана мощност","Битова гореща вода от 10°C до 50°C","","Ном.","kWh","","2.57","","2.57","","2.57"]
["Време за загряване от 10°C до 50°C","hr","","","","","9 h 20 min при 7°C външна температура","","9 h 20 min при 7°C външна температура","","9 h 20 min при 7°C външна температура"]
["Загряване на битова гореща вода ","Общо","","Обявен график на натоварване","","","L","","L","","L"]
["Загряване на битова гореща вода","Умерен климат","","Клас на енергийна ефективност на загряване на вода","","","A","","A","","A"]
["Отопление с конвекция","Изходяща вода при средни климат. условия 55°C","Общо","SCOP","","","3.63","","3.63","","3.63"]
["","","","Клас на сезонна ефективност при отопление","","","A++","","A++","","A++"]
["","Изходяща вода при средни климат. условия 35°C","Общо","SCOP","","","4.81","","4.81","","4.81"]
["","","","Клас на сезонна ефективност при отопление","","","A+++","","A+++","","A+++"]