{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EVLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EVLQ05CAV3","EVLQ08CAV3"]
["Размери","Тяло","","Височина","mm","735","735"]
["","","","Широчина","mm","832","832"]
["","","","Дълбочина","mm","307","307"]
["Тегло","Тяло","","","кг","54","56"]
["Вентилатор","Скорост на въздушния поток","Отопление","Висок","м³/мин","45.0","47.0"]
["","","Охлаждане","Висок","м³/мин","525","525"]
["Работен диапазон","Отопление","","Мин.","°C (влажен термометър)","-25","-25"]
["","","","Макс.","°C (влажен термометър)","25","25"]
["Звукова мощност","Отопление","","Ном.","дБА","61","62"]
["Ниво на звуково налягане","Отопление","","Ном.","дБА","48 (1)","49 (1)"]
["Хладилен агент","Тип","","","","R-410A","R-410A"]
["","Потенциал на глобално затопляне","","","","2088","2088"]
["","Маса","","","tCO2Eq","3.0","3.3"]
["","Зареждане","","","кг","1.5","1.6"]
["Тръбни съединения","Tечност","","Вън. д.","mm","6.35","6.35"]
["","Газ","","Вън. д.","mm","159","159"]
["","Дренаж","","вън. д.","mm","1x ø15 + 1x ø20","1x ø15 + 1x ø20"]
["","Разлика в нивата","Вътр. у-во - Външ. у-во","Макс.","м","20.0","20.0"]
["Електрозахранване","Име","","","","V3","V3"]
["","Фаза","","","","1~","1~"]
["","Честота","","","Хц","50","50"]
["","Напрежение","","","V","230","230"]
["Ток","Препоръчани предпазители","","","A","16","20"]
["Забележки","","","","","(1) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте диаграмата на звуковия спектър за допълнителна информация.","(1) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте диаграмата на звуковия спектър за допълнителна информация."]
["","","","","","(2) - Пусков ток >> макс, работен ток при стандартен вкл./изкл. компресор","(2) - Пусков ток >> макс, работен ток при стандартен вкл./изкл. компресор"]
["","","","","","(3) - Пусковият ток на инверторно управлявания компресор на Daikin Altherma е винаги <= макс. работен ток","(3) - Пусковият ток на инверторно управлявания компресор на Daikin Altherma е винаги <= макс. работен ток"]