{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FAA-B / RZASG-MY"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FAA100BUV1B / RZASG100MUY","FAA71BUV1B / FAA71BUV1B / RZASG140MUY"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","kW","9.5","13.4 (1)"]
["Топлинен капацитет","Ном.","","kW","10.8 (2)","15.5 (2)"]
["Охлаждане с конвекция","Клас на енергийна ефективност","","","A+"]
["","Капацитет","Pdesign","kW","9.5","13.4"]
["","SEER","","","5.83","8.15"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","570","986"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Клас на енергийна ефективност","","","A"]
["","Капацитет","Pdesign","kW","6","7.8"]
["","SCOP/A","","","3.85","4.53"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","2182","2409"]
["Забележки","","","","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m."]
["","","","","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m."]