{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":9,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FAA-B / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FAA71BUV1B / FAA71BUV1B / RZQG100L8Y1B","FAA71BUV1B / FAA71BUV1B / RZQG125L8Y1B","FAA100BUV1B / RZQG100L8Y1B","FAA71BUV1B / RZQG71L8Y1B","FAA100BUV1B / RZQG71L8Y1B"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","kW","","","","6.80","6.80"]
["Охлаждане с конвекция","SEER","","","","","","6.43","6.43"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","","","","371","371"]
["","Капацитет","Pdesign","kW","","","","6.80","6.80"]
["","Клас на енергийна ефективност","","","","","","A++","A++"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Капацитет","Pdesign","kW","","","","6.33","6.33"]
["","SCOP/A","","","","","","4.02","4.02"]
["","Клас на енергийна ефективност","","","","","","A+","A+"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","","","","2,205","2,205"]
["Номинална ефективност","EER","","","","","","3.40","3.40"]
["","Годишен разход на енергия","","kWh","","","","1,000"]
["","COP","","","","","","3.70"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","","","","A"]
["","","Отопление","","","","","A"]
["Топлинен капацитет","Ном.","","kW","","","","7.50"]
["Диапазон на енергийна ефективност","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Забележки","","","","","","","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон"]
["","","","","","","","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]
["","","","","","","","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон"]
["","","","","","","","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]