{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":18,"n_cols":7,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A(9) / AZAS-MY"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA100A2VEB / AZAS100MUY","FBA125A2VEB / AZAS125MUY","FBA140A2VEB / AZAS140MUY"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","кВт","9.5","12.1 (1)","13.4 (1)"]
["Топлинен капацитет","Ном.","","кВт","10.8 (2)","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Охлаждане с конвекция","Клас на енергийна ефективност","","","A+"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","9.5","12.1","13.4"]
["","SEER","","","5.67","5.24","5.72"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","586","1385","1406"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Клас на енергийна ефективност","","","A"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","6","6","7.8"]
["","SCOP/A","","","3.81","3.55","3.85"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","2205","2366","2836"]
["Забележки","","","","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m."]
["","","","","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m."]