{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":23,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A(9) / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA71A2VEB9 / FBA71A2VEB9 / RZQG125L8Y1B","FBA100A2VEB / RZQG71L8Y1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG71L8Y1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG71L8Y1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG71L8Y1B","FBA71A2VEB9 / RZQG71L8Y1B","FBA100A2VEB / RZQG100L8Y1B","FBA140A2VEB / RZQG100L8Y1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG100L8Y1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG100L8Y1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG100L8Y1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG100L8Y1B","FBA71A2VEB9 / FBA71A2VEB9 / RZQG100L8Y1B","FBA125A2VEB / RZQG125L8Y1B","FBA140A2VEB / RZQG125L8Y1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG125L8Y1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG125L8Y1B","FBA60A2VEB9 / FBA60A2VEB9 / RZQG125L8Y1B","FBA140A2VEB / RZQG140L7Y1B"]
["Диапазон на енергийна ефективност","","","","A+++ ~ D"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","kW","","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["Охлаждане с конвекция","SEER","","","","6.16","5.10","5.10","5.10","6.16","5.87","5.87","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","6.11","6.11","5.10","5.10","5.10","6.14"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","","386","466","466","467","386","566","567","652","652","652","652","652","687","688","824","824","824","1,309"]
["","Капацитет","Pdesign","kW","","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["","Клас на енергийна ефективност","","","","A++","A","A","A","A++","A+","A+","A","A","A","A","A","A++","A++","A","A","A"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Капацитет","Pdesign","kW","","6.00","6.00","6.00","6.00","6.00","11.30","11.30","11.30","11.30","11.30","11.30","11.30","12.70","12.70","12.71","12.71","12.71","11.57"]
["","SCOP/A","","","","4.31","3.80","3.80","3.80","4.31","4.78","4.78","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","4.28","4.28","3.82","3.81","3.80","4.01"]
["","Клас на енергийна ефективност","","","","A+","A","A","A","A+","A++","A++","A","A","A","A","A","A+","A+","A","A","A"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","","1,949","2,210","2,210","2,211","1,949","3,310","3,310","4,164","4,163","4,164","4,163","4,164","4,154","4,155","4,664","4,667","4,683","4,043"]
["Номинална ефективност","EER","","","","3.60","3.39","3.39","3.39","3.60","3.81","3.81","3.55","3.55","3.31","3.31","3.31","3.31","3.31","3.21","3.02","2.93","2.68"]
["Забележки","","","","","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m."]
["","","","","","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m."]
["Номинална ефективност","Годишен разход на енергия","","kWh","","","","1,003","","944","1,247","","","1,338","","1,435","","1,813","","1,869","1,987","2,048"]
["","COP","","","","","","3.61","","4.01","4.41","","","4.00","","3.31","","3.90","","3.57","3.54","3.51","3.60"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","","","","A","","A","A","","","A","","A","","A","","A","B","C"]
["","","Отопление","","","","","A","","A","A","","","A","","C","","A","","B","B","B"]
["Топлинен капацитет","Ном.","","kW","","","","7.50","","7.50","10.80","","","10.80","","10.80","","13.50","","13.50","13.50","13.50","15.50"]
["Забележки","","","","","","","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","","","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон"]
["","","","","","","","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","","","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]
["Охлаждане с конвекция","ηs,c","","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","","242.68"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","ηs,h","","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","","157.30"]