{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":23,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A(9) / RZQG-L9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA71A2VEB9 / FBA71A2VEB9 / RZQG125L9V1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG100L9V1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG100L9V1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG125L9V1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG71L9V1B","FBA100A2VEB / RZQG71L9V1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG71L9V1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG71L9V1B","FBA71A2VEB9 / RZQG71L9V1B","FBA100A2VEB / RZQG100L9V1B","FBA140A2VEB / RZQG100L9V1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG100L9V1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG100L9V1B","FBA71A2VEB9 / FBA71A2VEB9 / RZQG100L9V1B","FBA125A2VEB / RZQG125L9V1B","FBA140A2VEB / RZQG125L9V1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG125L9V1B","FBA60A2VEB9 / FBA60A2VEB9 / RZQG125L9V1B","FBA140A2VEB / RZQG140L9V1B"]
["Диапазон на енергийна ефективност","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","","","","","","","","","","","","","A+++ ~ D"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","кВт","","","","","","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","","13.40"]
["Охлаждане с конвекция","SEER","","","","","","","","6.16","5.10","5.10","6.16","5.87","5.87","5.10","5.10","5.10","6.11","6.11","5.10","","6.14"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","","","","","","386","467","466","386","566","567","652","652","652","687","688","824","","1,309"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","","","","","","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","","13.40"]
["","Клас на енергийна ефективност","","","","","","","","A++","A","A","A++","A+","A+","A","A","A","A++","A++","A"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Капацитет","Pdesign","кВт","","","","","","6.00","6.00","6.00","6.00","11.30","11.30","11.30","11.30","11.30","12.70","12.70","12.71","","11.57"]
["","SCOP/A","","","","","","","","4.31","3.80","3.80","4.31","4.78","4.78","3.80","3.80","3.80","4.28","4.28","3.82","","4.01"]
["","Клас на енергийна ефективност","","","","","","","","A+","A","A","A+","A++","A++","A","A","A++","A+","A+","A"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","","","","","","1,949","2,211","2,210","1,949","3,310","3,310","4,164","4,163","4,160","4,154","4,155","4,661","","4,043"]
["Номинална ефективност","EER","","","","","","","","3.60","3.39","3.39","3.60","3.81","3.81","3.55","3.55","3.31","3.31","3.31","3.21","","2.68"]
["Забележки","","","","","","","","","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m."]
["","","","","","","","","","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m."]
["Номинална ефективност","Годишен разход на енергия","","kWh","","","","","","","","1,003","944","1,247","","","1,338","","1,813","","1,869"]
["","COP","","","","","","","","","","3.61","4.01","4.41","","","4.00","","3.90","","3.57","","3.60"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","","","","","","","","A","A","A","","","A","","A","","A"]
["","","Отопление","","","","","","","","","A","A","A","","","A","","A","","B"]
["Капацитет на отопление","Ном.","","кВт","","","","","","","","7.50","7.50","10.80","","","10.80","","13.50","","13.50","","15.50"]
["Забележки","","","","","","","","","","","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","","","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон"]
["","","","","","","","","","","","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","","","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","кВт","","","","","","","","","","","","","","","","","","12.00"]
["Номинална ефективност","EER","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","2.93"]
["","Годишен разход на енергия","","kWh","","","","","","","","","","","","","","","","","","2048"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","","","","","","","","","","","","","","","","","","C"]
["Охлаждане с конвекция","Клас на енергийна ефективност","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","A"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","","","","","","","","","","","","","","","","","","12.00"]
["","SEER","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","5.10"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","","","","","","","","","","","","","","","","","","824"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Клас на енергийна ефективност","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","A"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","","","","","","","","","","","","","","","","","","12.71"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","3.80"]
["","Pdh Капацитет на отопление при -10°","","кВт","","","","","","","","","","","","","","","","","","9.49"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","","","","","","","","","","","","","","","","","","4683"]
["Охлаждане с конвекция","ηs,c","","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","","242.68"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","ηs,h","","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","","157.30"]