{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":57,"n_cols":12,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A(9)"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FBA35A2VEB9","FBA50A2VEB9","FBA60A2VEB9","FBA71A2VEB9","FBA100A2VEB","FBA125A2VEB","FBA140A2VEB"]
["Капацитет на охлаждане","Общ капацитет","","Ном.","кВт","","","","","","14.00","15.40"]
["Капацитет на отопление","Общ капацитет","","Ном.","кВт","","","","","","13.5","15.5"]
["Корпус","Цвят","","","","Небоядисан (галванизиран)","Небоядисан (галванизиран)","Небоядисан (галванизиран)","Небоядисан (галванизиран)","Небоядисан (галванизиран)","Небоядисан (галванизиран)","Небоядисан (галванизиран)"]
["","Материал","","","","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина"]
["Размери","Тяло","","Височина","мм","245","245","245","245","245","245","245"]
["","","","Широчина","мм","700","700","1000","1000","1400","1400","1400"]
["","","","Дълбочина","мм","800","800","800","800","800","800","800"]
["Тегло","Тяло","","","кг","28.0","28.0","35.0","35.0","46.0","46.0","46.0"]
["Вентилатор","Скорост на въздушния поток","Охлаждане","Висок","м³/мин","15.0","15.0","18.0","18.0","29.0","34.0","34.0"]
["","Дебит на въздушен поток","Охлаждане","Среден","м³/мин","12.5","12.5","15.0","15.0","24.5","29.0","29.0"]
["","","","Ниско","м³/мин","10.5","10.5","12.5","12.5","20.0","23.5","23.5"]
["","","Отопление","Висок","м³/мин","15.0","15.0","18.0","18.0","29.0","34.0","34.0"]
["","Дебит на въздушен поток","Отопление","Среден","м³/мин","12.5","12.5","15.0","15.0","24.5","29.0","29.0"]
["","","Отопление","Ниско","м³/мин","10.5","10.5","12.5","12.5","20.0","23.5","23.5"]
["","Външно статично налягане","","Ном.","Pa","30","30","30","30","40","50","50"]
["Звукова мощност","Охлаждане","","","dBA","60.0","60.0","56.0","56.0","58.0","62.0","62.0"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","Висок","dBA","35.0","35.0","30.0","30.0","34.0","37.0","37.0"]
["","","","Среден","dBA","32.0","32.0","28.0","28.0","32.0","35.0","35.0"]
["","","","Ниско","dBA","29.0","29.0","25.0","25.0","30.0","32.0","32.0"]
["","Отопление","","Висок","dBA","37.0","37.0","31.0","31.0","36.0","38.0","38.0"]
["","","","Среден","dBA","34.0","34.0","28.0","28.0","33.0","35.0","35.0"]
["","","","Ниво на звуково налягане-=-Отопление-=-Ниско-=-dBA","dBA","29.0","29.0","25.0","25.0","30.0","32.0","32.0"]
["Тръбни съединения","Tечност","","Вън. д.","мм","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Газ","","Вън. д.","мм","9.52","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90","15.90"]
["","Дренаж","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Височина за източване","мм","","","","625","625","625","625","625","625","625"]
["Системи за управление","Инфрачервено дистанционно управление","","","","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66"]
["","Жично дистанционно управление","","","","BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52"]
["Стандартни аксесоари","Installation manual","","","","1","1","1","","1","1","1"]
["","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","","8","8","8"]
["","Operation manual","","","","1","1","1","","1","1","1"]
["","Clamps","","","","4","4","4","","4","4","4"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","","2","2","2"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","1","1","1","","1","1","1"]
["","Screws","","","","40","40","40","","40","40","40"]
["","Sealing pads","","","","5","5","5","","5","5","5"]
["Електрозахранване","Фаза","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Честота","","","Хц","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Напрежение","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Стандартни аксесоари","Ръководство за монтаж","","","","","","","1"]
["","Шайба за скоба за окачване","","","","","","","8"]
["","Ръководство за работа","","","","","","","1"]
["","Скоби","","","","","","","4"]
["","Маркуч за източване","","","","","","","1"]
["","Изолация за фитинг","","","","","","","2"]
["","Метална скоба за източващия маркуч","","","","","","","1"]
["","Винтове","","","","","","","40"]
["","Уплътняващи тампони","","","","","","","5"]
["Забележки","","","","","","","","(1) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.","","(1) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира."]
["","","","","","","","","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]