{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":19,"n_cols":5,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A / AZAS-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA71A2VEB / AZAS71M2V1B (Archived)"]
["Външно тяло","","","","AZAS71M2V1B"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","кВт","6.80"]
["Топлинен капацитет","Ном.","","кВт","7.50"]
["Охлаждане с конвекция","Клас на енергийна ефективност","","","A"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","6.80"]
["","SEER","","","5.57"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","427"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Клас на енергийна ефективност","","","A"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","4.50"]
["","SCOP/A","","","3.81"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","1654"]
["Забележки","","","","(1) - Охлаждане: T2: вътр. темп. 26,6°CDB, 19,4°CWB, външ. темп. 48°CDB [Btu/hr/W]"]
["","","","","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m."]