{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":18,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG71L8Y1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZQG71L8Y1B","FBA71A2VEB / RZQG71L8Y1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG71L8Y1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG100L8Y1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZQG100L8Y1B","FBA71A2VEB / FBA71A2VEB / RZQG100L8Y1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG100L8Y1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZQG100L8Y1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG125L8Y1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZQG125L8Y1B","FBA60A2VEB / FBA60A2VEB / RZQG125L8Y1B","FBA71A2VEB / FBA71A2VEB / RZQG125L8Y1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG140L7Y1B"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","kW","6.80 (1)","","6.80 (1)","","9.50 (1)","9.50 (1)","","","","12.0 (1)","12.0 (1)","12.0 (1)","","13.4 (1)"]
["Охлаждане с конвекция","SEER","","","5.10","5.10","6.16","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","10.0"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","466","467","386","466","652","652","652","652","652","824","824","824","824","802"]
["","Капацитет","Pdesign","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.0","12.0","12.0","12.0","13.4"]
["","Клас на енергийна ефективност","","","A","A","A++","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Капацитет","Pdesign","kW","6.00","6.00","6.00","6.00","11.3","11.3","11.3","11.3","11.3","12.7","12.7","12.7","12.7","12.2"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.80","4.31","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.96"]
["","Клас на енергийна ефективност","","","A","A","A+","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","2,210","2,211","1,949","2,210","4,163","4,163","4,164","4,164","4,164","4,683","4,683","4,683","4,683","4,307"]
["Номинална ефективност","EER","","","3.39 (3)","","3.60 (3)","","3.55 (3)","3.96 (3)","","","","3.21 (3)","3.02 (3)","2.93 (3)","","4.61 (3)"]
["","COP","","","3.61 (3)","","4.01 (3)","","4.00 (3)","3.31 (3)","","","","3.57 (3)","3.54 (3)","3.51 (3)"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","A","","A","","A","A","","","","A","B","C"]
["","","Отопление","","A","","A","","A","A","","","","B","B","B"]
["Топлинен капацитет","Ном.","","kW","7.50 (2)","","7.50 (2)","","10.8 (2)","10.8 (2)","","","","13.5 (2)","13.5 (2)","13.5 (2)","","15.5 (2)"]
["Забележки","","","","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.","","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.","","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.","","","","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.","","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м."]
["","","","","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.","","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.","","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.","","","","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.","","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м."]
["","","","","(3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","","(3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","","(3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","","","","(3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","","(3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС"]
["Номинална ефективност","Годишен разход на енергия","","kWh","","","944"]
["Охлаждане с конвекция","ηs,c","","%","","","","","","","","","","","","","","398.2"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","ηs,h","","%","","","","","","","","","","","","","","155.2"]