{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":15,"n_cols":7,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A / RZQG-LY1L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","FBA140A2VEB / RZQG140L7Y1L","FBA71A2VEB / RZQG71L8Y1L","FBA100A2VEB / RZQG100L8Y1L","FBA125A2VEB / RZQG125L8Y1L"]
["Капацитет на охлаждане","Макс.","кВт","15.40 (1)","8.00 (1)","11.20 (1)","14.00 (1)"]
["","Ном.","кВт","13.40 (1)","6.80 (1)","9.50 (1)","12.00 (1)"]
["Номинална ефективност","EER","","3.35 (1)","3.60 (1)","3.81 (1)","3.31 (1)"]
["","COP","","3.60 (2)","4.01 (2)","3.57 (2)","3.90 (2)"]
["Топлинен капацитет","Ном.","кВт","15.50 (2)","7.50 (2)","10.70 (2)","13.50 (2)"]
["","Макс.","кВт","18.00 (2)","9.00 (2)","12.80 (2)","16.20 (2)"]
["Забележки","","","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър)","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър)","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър)","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър)"]
["","","","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)"]
["","","","(3) - Коефициент на преобразуване: 1kW = 3412,14163 btu/hr","(3) - Коефициент на преобразуване: 1kW = 3412,14163 btu/hr","(3) - Коефициент на преобразуване: 1kW = 3412,14163 btu/hr","(3) - Коефициент на преобразуване: 1kW = 3412,14163 btu/hr"]