{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":6,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBQ-D / RXS-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBQ50D2VEB / RXS50L2V1B","FBQ60D2VEB / RXS60L2V1B (Archived)"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","kW","5.0 (2)"]
["Номинална ефективност","Годишен разход на енергия","","kWh","710"]
["","EER","","","3.52 (1)"]
["","COP","","","3.83 (1)"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","A"]
["","","Отопление","","A"]
["Топлинен капацитет","Ном.","","kW","5.50 (2)"]
["Забележки","","","","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС"]
["","","","","(2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване","(2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване"]
["Outdoor unit","","","","","RXS60L"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","kW","","5.7"]
["Топлинен капацитет","Ном.","","kW","","7.00"]
["Номинална ефективност","EER","","","","3.45"]
["","COP","","","","3.71"]
["","Годишен разход на енергия","","kWh","","826"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","","A"]
["","","Отопление","","","A"]
["Охлаждане с конвекция","Клас на енергийна ефективност","","","","A+"]
["","Капацитет","Pdesign","kW","","5.70"]
["","SEER","","","","5.86"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","","340"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Клас на енергийна ефективност","","","","A+"]
["","Капацитет","Pdesign","kW","","4.60"]
["","SCOP/A","","","","4.01"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","","1606"]