{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":7,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A / AZQS-BY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG100AVEB / AZQS100B7Y1B","FCAG125AVEB / AZQS125B7Y1B","FCAG140AVEB / AZQS140B7Y1B"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","kW","9.50 (1)","12.1 (1)","13.0 (1)"]
["Охлаждане с конвекция","SEER","","","5.50","5.16","5.94"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","605","1,406","1,314"]
["","Капацитет","Pdesign","kW","9.50","12.1","13.0"]
["","Клас на енергийна ефективност","","","A"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Капацитет","Pdesign","kW","7.60","7.78","11.6"]
["","SCOP/A","","","3.85","3.67","3.96"]
["","Клас на енергийна ефективност","","","A"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","2,764","2,969","4,089"]
["Номинална ефективност","Годишен разход на енергия","","kWh","1,480"]
["","EER","","","3.21 (3)","2.22 (3)","2.63 (3)"]
["","COP","","","3.50 (3)","3.41 (3)","3.30 (3)"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","A"]
["","","Отопление","","B"]
["Топлинен капацитет","Ном.","","kW","10.8 (2)","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Забележки","","","","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м."]
["","","","","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м."]
["","","","","(3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС","(3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС"]