{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":7,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A / RXM-M9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG35AVEB / RXM35M3V1B9","FCAG50AVEB / RXM50M3V1B9","FCAG60AVEB / RXM60M3V1B9"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","kW","3.50","5.00","5.70"]
["Охлаждане с конвекция","SEER","","","6.35","6.54","6.40"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","193","266","312"]
["","Капацитет","Pdesign","kW","3.50","5.00","5.70"]
["","Клас на енергийна ефективност","","","A++","A++","A++"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Капацитет","Pdesign","kW","3.32","4.36","4.71"]
["","SCOP/A","","","4.90","4.30","4.20"]
["","Клас на енергийна ефективност","","","A++","A+","A+"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","948","1,419","1,569"]
["Номинална ефективност","Годишен разход на енергия","","kWh","471","697","862"]
["","EER","","","3.72","3.58","3.31"]
["","COP","","","3.77","3.70","3.38"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","A","A","A"]
["","","Отопление","","A","A","C"]
["Топлинен капацитет","Ном.","","kW","4.20","6.00","7.00"]
["Забележки","","","","(1) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон"]
["","","","","(2) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]
["","","","","(3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m."]
["","","","","(4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m."]