{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":20,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-B / RZAG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZAG71M7V1B","FCAG71BVEB / RZAG71M7V1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZAG71M7V1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZAG71M7V1B","FCAG100BVEB / RZAG71M7V1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZAG100M7V1B","FCAG100BVEB / RZAG100M7V1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZAG100M7V1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZAG100M7V1B","FCAG71BVEB / FCAG71BVEB / RZAG100M7V1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZAG100M7V1B","FCAG140BVEB / RZAG100M7V1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZAG125M7V1B","FCAG125BVEB / RZAG125M7V1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZAG140M7V1B","FCAG140BVEB / RZAG140M7V1B"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","кВт","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","12.1 (1)","12.1 (1)","13.4 (1)","13.4 (1)"]
["Капацитет на отопление","Ном.","","кВт","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","13.5 (2)","13.5 (2)","15.5 (2)","15.5 (2)"]
["Охлаждане с конвекция","Клас на енергийна ефективност","","","A++","A++","A++","A++","","A++","A++","A++","A+++","A+++","A+++","A++"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","6.80","6.80","6.80","6.80","","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.1","12.1","13.4","13.4"]
["","SEER","","","7.60","6.86","6.81","7.10","","7.14","7.14","7.14","9.09","9.31","9.26","7.86","14.1","7.80","12.4","7.17"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","313","347","350","335","","466","466","466","366","357","359","423","516","931","651","1,121"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Клас на енергийна ефективност","","","A+","A+","A+","A+","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","4.70","4.70","4.70","4.70","","7.80","7.80","7.80","7.80","7.80","7.80","7.80","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","SCOP/A","","","4.41","4.41","4.40","4.38","","4.72","4.61","4.64","4.87","4.73","4.83","4.66","6.07","4.34","4.00","4.34"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","1,493","1,492","1,495","1,502","","2,314","2,369","2,354","2,244","2,309","2,261","2,343","2,196","3,071","3,332","3,071"]
["Забележки","","","","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Охлаждане: T2: вътр. темп. 26,6°CDB, 19,4°CWB, външ. темп. 48°CDB [Btu/hr/W]","(1) - Охлаждане: T2: вътр. темп. 26,6°CDB, 19,4°CWB, външ. темп. 48°CDB [Btu/hr/W]","(1) - Охлаждане: T2: вътр. темп. 26,6°CDB, 19,4°CWB, външ. темп. 48°CDB [Btu/hr/W]","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Охлаждане: T2: вътр. темп. 26,6°CDB, 19,4°CWB, външ. темп. 48°CDB [Btu/hr/W]","(1) - Охлаждане: T2: вътр. темп. 26,6°CDB, 19,4°CWB, външ. темп. 48°CDB [Btu/hr/W]","(1) - Охлаждане: T2: вътр. темп. 26,6°CDB, 19,4°CWB, външ. темп. 48°CDB [Btu/hr/W]","(1) - Охлаждане: T2: вътр. темп. 26,6°CDB, 19,4°CWB, външ. темп. 48°CDB [Btu/hr/W]","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m."]
["","","","","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m."]
["","","","","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","","","","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","","","","","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон"]
["","","","","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","","","","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","","","","","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","кВт","","","","","6.80"]
["Топлинен капацитет","Ном.","","кВт","","","","","7.50"]
["Охлаждане с конвекция","Клас на енергийна ефективност","","","","","","","A++"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","","","","","6.80"]
["","SEER","","","","","","","7.50"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","","","","","317"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Клас на енергийна ефективност","","","","","","","A+"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","","","","","4.70"]
["","SCOP/A","","","","","","","4.45"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","","","","","1479"]
["Диапазон на енергийна ефективност","","","","","","","","A+++ ~ D"]